ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

проект
от    июня 2024 года № 
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории по объекту: «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12))» на территории  Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области»
В соответствии со ст. 45, ч. 5.1. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Котовского муниципального района, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений от 05.07.2024г.,  администрация Котовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории по объекту: «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12))» на территории  Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области» согласно приложениям 1 и 2  к настоящему постановлению.
2. Архитектурно-строительному отделу администрации Котовского муниципального района обеспечить:
-в течение пяти дней со дня утверждения проекта размещение проекта в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- в течение семи дней размещение настоящего постановления и проекта на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в течение семи дней в районной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Врио главы Котовского  
муниципального района                                                                      О.Н. Кузьмин
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 

Котовского муниципального района 
от    июля 2024 года № ______
Документация по планировке и межеванию территории по объекту: ««Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов
Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии    с заданием на подготовку документации по планировке территории, документами территориального планирования, лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории, в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

1. Исходно-разрешительная документация

Документация по планировке территории на объект «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)), расположенный на территории Котовского муниципального района Волгоградской области разработана на основании:

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)), расположенный на территории Котовского муниципального района Волгоградской области

- Материалов инженерных изысканий;

- Схемы территориального планирования Котовского муниципального района;

- Карты градостроительного зонирования Котовского муниципального района Волгоградской области;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

- СНиПа 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (ред. от 27.05.2022) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 (ред. от 02.04.2022) «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Заказчик – ООО ПЦ УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ».

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

 Наименование объекта

«Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)).

Основные характеристики объекта

Реконструкция линейных объектов - это изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъёмности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (ст. 1, п. 14.1 Градостроительного Кодекса РФ).

Данным проектом предусматривается изменение параметров материала трубопровода со стали Ст20 на стеклопластиковую трубу, изменение параметров диаметра трубопроводов, изменение местоположения трассы (параллельная прокладка с действующим трубопроводом) для обеспечения безостановочности технологического процесса транспортирования нефтегазосодержащей продукции и как следствие изменение общей длины трубопровода в связи с параллельной прокладкой трубопровода.

Принятые проектные решения соответствуют требованиям национальных стандартов и сводам правил, утвержденных Правительством Российской Федерации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ).

Настоящим проектом предусматривается:

Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, L=1648,01 м, ∅99,3х3,0 СТП;

Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3 (участок 1), L=733,01 м, ∅99,3х3,0 СТП;

Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3 (участок 2), L=226,14 м, ∅99,3х3,0 СТП;

Нефтепровод от зам. №2 до гр.12 (уч-к от скв. 511 до гр. 12), L=670,57 м, ∅99,3х3,0 СТП;

Демонтаж трубы стальной ∅159х7,0, протяженностью 737,92 м;

Демонтаж трубы стальной ∅159х6,0, протяженностью 654,4 м;

Демонтаж трубы стальной ∅159х8,0, протяженностью 5146,5 м.

Для строительства проектируемых трубопроводов диаметром менее 250 мм проектом предусматривается применение труб стеклопластиковых по ТУ 2296-001-26757545-2008.

Соединительные детали на подземном участке трассы приняты стеклопластиковые по ТУ 2296-001-26757545-2008, на узлах запорной арматуре и надземных участках из стали аналогично трубам.

Трубы и изделия изготавливаются по ТУ 2296-001-26757545-2008, имеют гигиенический сертификат и могут использоваться также для сооружения трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Транспортировку и складирование труб, отводов и других материалов проводить согласно требованиям ТУ 2296-001-26757545-2008 и СП 2296-001-26757545-2018.

Стеклопластиковые трубы могут соединяться с металлическими трубами и различными деталями с помощью резьбовых, фланцевых или другого рода соединений.

Исходными материалами для изготовления труб и фасонных изделий являются связующие (термореактивные полимеры) и наполнитель (стекловолоконный ровинг). Трубы и фасонные изделия изготавливаются методом намотки на оправки стеклоровинга, пропитанного связующим с последующим их отверждением.

Материалы, из которых изготавливаются трубы и изделия, инертны по отношению к сероводороду, углекислому газу и другим агрессивным компонентам нефтепромысловых жидкостей. Их предельные концентрации в транспортируемых средах не ограничены. Срок службы труб и фасонных изделий составляет не менее 20 лет.

Соединение стыков стальных труб и стеклопластиковых труб предусмотрено переходами от стеклопластика на сталь.

Соединение труб и деталей выполнить по технологии ручной электродуговой сварки с защитой сварных стыков. Арматура предусмотрена с фланцевым исполнением.

Для защиты сварных стыков от внутренней коррозии на стальных трубопроводах применяются защитные втулки типа CPS или аналоги.

Антикоррозионная изоляция проектируемых трубопроводов предусматривается в соответствии с требованиями ВСН 008-88, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 55990-2014.

Наружная антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов, фасонных изделий, защитных футляров принята усиленного типа с нанесением в трассовых условиях по системе праймер НК–50 в один слой, лента изоляционная Полилен 40-ЛИ-63 в 1 слой и обертка защитная Полилен 40-ОБ-63 в один слой. Нанесение пленочной изоляции производится на сухую нагретую поверхность трубопровода, предварительно очищенную и огрунтованную. Степень очистки поверхности трубы должна быть не ниже двух. Общая толщина наружной антикоррозионной изоляции составляет не менее 2 мм.

Контроль качества всех сварных стыков труб на участках проектируемых трубопроводов выполняется в размере 100% радиографическим методом. Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82. Безопасность при этом должна быть обеспечена согласно требованиям СП 2.6.1.2612-10 и СанПиН 2.6.1.2523-09.

На переходах через дороги на проектируемых трубопроводах предусмотрены защитные футляры из труб. Защитные футляры приняты из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 из стали из стали ст.10 гр. В. Изоляция футляров предусмотрена в трассовых условиях.

Все применяемые трубы и соединительные детали имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение.

Проектной документацией предусматривается подземная прокладка проектируемых трубопроводов параллельно рельефу местности. Исходя из конкретных характеристик трассы промыслового трубопровода, условий защиты трубопровода от механических повреждений, с учетом требований ГОСТ Р 55990-2014, ГОСТ Р 59411-2021, ГОСТ Р 58367-2019, заглубление трубопроводов до верха трубы принимается не менее 0,8 м.

Запорная арматура предусмотрена с климатическим исполнением – ХЛ1, расположена надземно. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-2015.

Все узлы запорной арматуры запроектированы в надземном исполнении на насыпном основании. Ко всем узлам запорной арматуры, для обеспечения возможности обслуживания и ремонта необходимыми средствами и механизмами в любое время года, проектной документацией предусмотрены постоянно действующие подъезды.

Для сохранения температурного режима трубопроводной системы и продления времени безопасной остановки трубопровода при надземной прокладке участка трубопровода (узлы запорной арматуры) соединительные детали и труба теплоизолируются согласно СП 61.13330.2012 (п.5.20). В состав конструкции тепловой изоляции в качестве обязательных элементов должны входить теплоизоляционный слой, покровный слой, элементы крепления.

Состав теплоизоляции трубопровода и арматуры:

- маты минераловатные М1-100-1000.500.60 толщиной 60 мм для труб по ГОСТ 21880-2011;

- покровный слой поверх теплоизоляции – сталь оцинкованная марки ОЦБ-ПН-НО ГОСТ 19904-90/ОН-КР-2 ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.

Теплоизоляционный и покровный слой крепятся с помощью ленты холоднокатной из низкоуглеродистой стали ОМ-0,5-20 по ГОСТ 503-81. Крепление бандажа выполнить саморезами.

Наружную поверхность трубопровода и арматуры перед нанесением теплоизоляции очистить от продуктов коррозии, обезжирить и покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) - в 2 слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) - в 1 слой. Степень очистки - «четвертая» по ГОСТ 9.402-2004.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. Подземные участки теплоизоляции для гидроизоляции покрываются оберткой «Полилен ОБ 40-ОБ-6З» в один слой.

Проектной документацией предусмотрено применение оборудования, труб, материалов и изделий, имеющих документы, подтверждающие их соответствие согласно ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, ст. 20 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, техническим регламентам ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2011, ТР ТС 032-2013.

2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении район работ находится на территории Котовского района Волгоградской области. Административный центр – г. Волгоград располагается в 173 км к югу от участка работ.

Ближайшими населенными пунктами являются: 

г. Котово, расположен в 6,5 км к востоку от участка работ;

с. Моисеево, расположено в 9,9 км к юго-востоку от участка работ;

х. Нижние Коробки, расположен в 5,1 км к западу от участка работ;

с. Ефимовка, расположено в 3,7 км к юго-востоку от участка работ;

х. Попов, расположен в 11,1 км к северо-западу от участка работ.
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района выполнения работ.  

2.2 Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного объекта

	№ п.п.
	X
	Y

	1
	664725.29
	2196615.20

	2
	664785.19
	2196550.20

	3
	665077.13
	2196171.94

	4
	665072.89
	2196139.07

	5
	665088.50
	2196118.85

	6
	665087.86
	2196113.73

	7
	665093.31
	2196106.45

	8
	665086.31
	2196101.40

	9
	665078.26
	2196044.44

	10
	665107.79
	2196046.98

	11
	665151.86
	2196051.73

	12
	665199.98
	2196055.04

	13
	665234.38
	2196057.23

	14
	665313.19
	2196060.15

	15
	665343.81
	2196060.22

	16
	665343.59
	2196030.46

	17
	665252.12
	2196025.80

	18
	665235.93
	2196025.27

	19
	665202.09
	2196023.11

	20
	665154.67
	2196019.85

	21
	665110.88
	2196015.13

	22
	665078.29
	2196012.33

	23
	665048.64
	2196011.07

	24
	665020.48
	2196009.00

	25
	664976.50
	2196006.22

	26
	664909.44
	2196002.90

	27
	664857.02
	2196000.81

	28
	664804.69
	2195998.65

	29
	664754.56
	2195994.05

	30
	664718.90
	2195991.26

	31
	664688.02
	2195988.34

	32
	664644.52
	2195985.76

	33
	664615.76
	2195983.92

	34
	664564.98
	2195980.92

	35
	664531.54
	2195977.50

	36
	664512.82
	2195976.65

	37
	664496.74
	2195974.39

	38
	664443.82
	2195962.84

	39
	664428.78
	2195958.00

	40
	664412.20
	2195949.79

	41
	664399.71
	2195942.04

	42
	664362.09
	2195912.81

	43
	664346.27
	2195924.38

	44
	664330.27
	2195937.75

	45
	664303.81
	2195960.20

	46
	664275.04
	2195985.57

	47
	664234.95
	2196021.50

	48
	664215.28
	2196028.88

	49
	664194.38
	2196014.97

	50
	664142.35
	2195993.53

	51
	663828.27
	2195857.64

	52
	663571.19
	2195679.98

	53
	663453.77
	2195604.75

	54
	663004.60
	2195282.63

	55
	662898.88
	2195169.66

	56
	662840.07
	2195191.52

	57
	662842.65
	2195197.57

	58
	662837.00
	2195203.88

	59
	662848.35
	2195213.78

	60
	662870.30
	2195237.17

	61
	662900.67
	2195252.88

	62
	662912.68
	2195266.10

	63
	662938.89
	2195284.09

	64
	662956.56
	2195296.65

	65
	662988.65
	2195318.84

	66
	663011.61
	2195334.16

	67
	663035.23
	2195350.08

	68
	663062.28
	2195368.83

	69
	663095.99
	2195392.48

	70
	663134.50
	2195419.32

	71
	663166.51
	2195442.29

	72
	663196.73
	2195463.48

	73
	663231.76
	2195488.41

	74
	663260.76
	2195509.83

	75
	663291.80
	2195532.89

	76
	663325.03
	2195556.91

	77
	663353.53
	2195577.61

	78
	663383.36
	2195598.33

	79
	663403.21
	2195612.38

	80
	663444.76
	2195641.02

	81
	663483.12
	2195669.02

	82
	663510.84
	2195689.27

	83
	663520.14
	2195695.21

	84
	663540.73
	2195707.58

	85
	663570.09
	2195729.25

	86
	663616.69
	2195760.74

	87
	663638.17
	2195774.59

	88
	663662.39
	2195792.09

	89
	663688.86
	2195810.04

	90
	663727.48
	2195833.90

	91
	663775.18
	2195864.31

	92
	663789.26
	2195873.72

	93
	663799.32
	2195879.93

	94
	663812.90
	2195887.93

	95
	663822.47
	2195893.61

	96
	663828.98
	2195896.94

	97
	663837.32
	2195900.56

	98
	663844.36
	2195903.92

	99
	663875.47
	2195920.09

	100
	663897.88
	2195929.64

	101
	663923.66
	2195941.32

	102
	663956.49
	2195954.17

	103
	664000.43
	2195972.50

	104
	664037.77
	2195986.66

	105
	664057.49
	2195993.14

	106
	664082.28
	2196003.40

	107
	664112.80
	2196014.53

	108
	664125.97
	2196019.41

	109
	664150.26
	2196028.77

	110
	664168.94
	2196035.87

	111
	664173.81
	2196037.87

	112
	664204.39
	2196052.23

	113
	664227.93
	2196065.09

	114
	664231.28
	2196063.65

	115
	664225.68
	2196053.45

	116
	664225.41
	2196052.77

	117
	664225.33
	2196051.77

	118
	664225.52
	2196050.90

	119
	664223.55
	2196049.16

	120
	664226.73
	2196045.52

	121
	664231.60
	2196049.56

	122
	664230.90
	2196050.45

	123
	664236.57
	2196060.81

	124
	664240.13
	2196059.83

	125
	664245.30
	2196055.20

	126
	664256.29
	2196051.46

	127
	664361.55
	2195958.99

	128
	664399.94
	2195988.40

	129
	664490.69
	2196012.63

	130
	664604.68
	2196020.00

	131
	664792.41
	2196035.44

	132
	664858.43
	2196038.55

	133
	664888.14
	2196034.09

	134
	664903.48
	2196034.70

	135
	664910.44
	2196038.51

	136
	664910.07
	2196048.74

	137
	665015.29
	2196056.63

	138
	665015.67
	2196046.23

	139
	665054.58
	2196048.40

	140
	665061.16
	2196095.75

	141
	665004.79
	2196171.35

	142
	665006.72
	2196178.46

	143
	665004.19
	2196180.07

	144
	664997.86
	2196180.15

	145
	664984.96
	2196197.91

	146
	664971.81
	2196216.59

	147
	664946.57
	2196256.40

	148
	664914.28
	2196295.83

	149
	664834.85
	2196391.44

	150
	664833.24
	2196398.39

	151
	664826.24
	2196401.76

	152
	664812.83
	2196417.95

	153
	664742.07
	2196506.32

	154
	664721.90
	2196529.99

	155
	664721.49
	2196535.45

	156
	664719.66
	2196537.97

	157
	664714.75
	2196538.35

	158
	664697.91
	2196557.97

	159
	664701.11
	2196565.37

	160
	664699.37
	2196567.97

	161
	664686.08
	2196571.89

	162
	664683.42
	2196574.08

	163
	664674.84
	2196570.89

	164
	664666.53
	2196591.80

	165
	664678.59
	2196596.60

	166
	664696.06
	2196614.68

	167
	664703.90
	2196606.68

	168
	664997.53
	2196235.78

	169
	665052.05
	2196165.14

	170
	665051.65
	2196162.04

	171
	665010.77
	2196215.98

	172
	664998.61
	2196234.08

	173
	664732.40
	2196572.07

	174
	664766.83
	2196534.71

	175
	664889.20
	2196376.16

	176
	664876.01
	2196391.48

	177
	664843.92
	2196430.78

	178
	664815.17
	2196465.37

	179
	664766.81
	2196526.62

	180
	662958.75
	2195268.76

	181
	662892.31
	2195197.77

	182
	662870.33
	2195206.04

	183
	662875.14
	2195210.82

	184
	662883.09
	2195216.77

	185
	662915.54
	2195233.55

	186
	662928.57
	2195247.89

	187
	662952.64
	2195264.41


2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции или переносу в связи с изменением их местоположения отсутствуют

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения такие как:

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;

требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

не определяются ввиду отсутствия объектов капитального строительства проектируемых в составе данного линейного объекта.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
	№
	Местоположение по трассе автодороги, км
	ПК
	ПК+
	Наименование дороги
	Угол пересечения в градусах
	Тип покрытия
	Ширина основания насыпи
	Ширина проезжей части
	Километраж автодороги в месте пересечения с трассой
	Владелец, адрес, телефон, факс

	Трасса нефтяного шлейфа от скв. 160 до гр. Зам. №3

	1
	0
	0
	28,0
	дорога грунтовая
	580
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	2
	0
	7
	77,5
	дорога грунтовая
	840
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	3
	0
	15
	39,3
	дорога грунтовая
	630
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	Трасса нефтепровода от зам. №2 до зам. №3 (участок 1)

	1
	0
	0
	89,2
	дорога грунтовая
	390
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	2
	0
	1
	01,1
	дорога грунтовая
	810
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	Трасса нефтепровода от зам. №2 до зам. №3 (участок 2)

	1
	0
	1
	88,9
	дорога грунтовая
	850
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	Трасса нефтепровода от зам. №2 до гр.12 (участок от скв. 511 до гр. 12)

	1
	0
	0
	56,3
	дорога грунтовая
	570
	грунт
	-
	3,0
	-
	

	2
	0
	6
	36,4
	дорога грунтовая
	700
	грунт
	-
	3,0
	-
	


Для сохранения всех существующих объектов капитального строительства при проектировании и строительстве планируемого линейного объекта обязательным является соблюдение требований технических условий собственников существующих ОКС с которыми происходит пересечение, сближение или примыкание.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В связи с отсутствием объектов культурного наследия на территории размещения линейного объекта мероприятия по сохранению таких объектов не требуются.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.


Мероприятия по охране атмосферного воздуха


Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции необходимо выполнять следующие мероприятия - выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;

- до начала работ система питания двигателей дорожно-строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и механик подрядной организации;

- при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.


При эксплуатации. С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.


В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей.


Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства.


Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности 

затвора “А” по ГОСТ 9544-2015.


Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.


Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.

Для обеспечения безаварийной эксплуатации реконструируемых трубопроводов, сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду проектной документацией 

предусмотрено:

- однотрубная герметизированная система сбора и транспорта нефти;

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием;

- защита трубопроводов от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах;

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с действующими нормативами;

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль 

технического состояния оборудования, труб;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем 

заземления.


Мероприятия по оборотному водоснабжению


Проектом не предусмотрено использование оборотного водоснабжения.


Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова


Рекультивация земель - комплекс работ, направленный на восстановление нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.


Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».


Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:

- демонтаж и передислокацию всех временных сооружений, спецтехники и транспортных средств с территории объекта;

- уборку площадок и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и бытовых отходов;

- обратную засыпку ям и траншей минеральным грунтом с устройством валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после усадки грунта;

- планировка поверхности нарушенной территории;


Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ.


До начала работ необходимо определить местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность производства работ. Для этого до начала работ следует определить на местности расположение оси действующих коммуникаций и обозначить их предупредительными знаками. В период производства работ вблизи действующих трубопроводов и кабелей или при пересечении с ними вызвать представителя эксплуатирующей организации.


По окончании планировки поверхности нарушенных земель и засыпки торфо-песчаной смесью территории, подлежащей биологической рекультивации, технический этап рекультивации считается законченным. Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.


Биологический этап рекультивации - комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства.


Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя 

почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 


Мероприятия по биологической рекультивации разработаны в соответствии с природными особенностями осваиваемой территории.


Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе травосмесей, посеве и уходе за посевами и носит природоохранное направление.


Оба этапа биологической рекультивации включают в себя мероприятия в следующей 

последовательности:

− боронование поверхностного слоя почвы;

− внесение минеральных удобрений;

− посев многолетних трав;

− уход за посевами.


Перед посевом травосмеси осуществляется боронование - подготовка почвы рыхлением поверхностного слоя почвы боронами, выравнивание поверхности бульдозером, оснащённым бороной (вращающиеся диски 48 штук, диаметром 660 мм), для создания оптимальных агрофизических свойств пород и водно-теплового произрастания растений. Глубина обработки боронами до 12 см. Затем предусмотрено внесение минеральных удобрений. Внесение минеральных удобрений предусмотрено на землях, рекультивируемых посевом трав.


В состав минеральных удобрений входит: 

- суперфосфат из расчета 150 кг/га;

- сульфат аммония - 90 кг/га;

- хлористый калий - 40 кг/га.


Далее производиться посев травосмеси, при котором используют семена однолетних и многолетних трав. 

- овес посевной, однолетний (10%) – 686 кг;

- райграс однолетний (10%) – 686 кг;

- овсяница красная, многолетняя (40%) – 2741 кг;

-клевера белого, многолетний (20%) – 1371 кг;

-тимофеевка луговая, многолетняя (10%) – 686 кг;

-лисохвоста лугового, многолетний (10%) – 686 кг.


Норма посева травосмеси механизированным способом составляет 270 кг на 1 га.


Описание последовательности проведения работ технического и биологического этапов рекультивации представлено в разделе 21R0425.07.000-ООС2.


Мероприятия по накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов


Для накопления отходов V, IV класса опасности на территории стройплощадки выделена специальная площадка, где размещены контейнеры с удобными подъездами для транспорта. Площадка для складирования отходов открытая, с водонепроницаемым или грунтовым покрытием.


Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе 

строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03.


Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период реконструкции будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Твёрдые коммунальные отходы IV класса опасности передаются региональному 

оператору, осуществляющему действия, связанные с перевозкой, обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием и размещением отходов. 

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.

Мероприятия по охране недр

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископаемых. Охрана недр имеет комплексный характер и рассматривается во взаимосвязи с охраной всей окружающей среды, поскольку использование недр, как правило, влечет за собой нарушение земель, уничтожение лесов и иной растительности, изменение режима поверхностных и подземных вод, загрязнение почв, вод и атмосферы. 

Проектом не предусмотрено использование недр. В связи с этим мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод не разрабатывались.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 

Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

- соблюдение границ землеотвода;

- использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительномонтажных средств;

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

- накопление строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование 

строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

- соблюдение правил пожаробезопасности;

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства;

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- запрет несанкционированной охоты;

- ограждение площадочных объектов.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия краснокнижных видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

− до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом краснокнижных видов животных и растений в районе производства работ;

− в случае обнаружения краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

− в случае выявления гнезд или мигрирующих особей краснокнижных видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

− не допускать несанкционированный сбор и/или отлов краснокнижных видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира.

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое внедрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным моментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники.

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории производственного объекта необходимо:

- обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;

- в случае гибели животного необходимо направить информацию в адрес департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития Астраханской области.

- компенсация ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, путем выпуска водных биоресурсов в естественные водные объекты.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 804-дсп и приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632дсп.

Согласно СП 165.1325800.2014 для проектируемого объекта должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий. 

Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на месторождениях. 

Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного загрязнения, 

вне зон возможного химического заражения. Объекты находятся вне зоны светомаскировки РФ, согласно ГОСТ Р 55201-2012 (территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в особый период в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

На проектируемых напорных трубопроводах и нефтегазосборных сетях обращаются опасные вещества – нефть и попутный нефтяной газ, которые являются легковоспламеняющейся жидкостью и горючим газом соответственно. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ (ст.2, п.1) проектируемые в составе проектной документации «Реконструкция трубопроводов ТПП «Волгограднефтегаз» в 2023 году» объекты являются опасными производственными объектами (ОПО), т.к. на них обращаются и транспортируются горючие вещества. 

Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду приведен в таблице 

Вещество
Степень опасности и характер воздействия вещества

на организм человека и окружающую среду

Нефть 
Нефть по степени воздействия на организм относится к III классу опасности (аэрозоль), умеренно опасные, пары нефти к - IV классу опасности, малоопасный (ГОСТ 12.1.007-76).

ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (аэрозоль).

Обладают наркотическим действием на людей, вызывают острые отравления, функциональные изменения со стороны центральной нервной системы, нарушения желудочной секреции, понижение гемоглобина в крови, влияют на печень, сердечно-сосудистую, эндокринную, дыхательную и другие системы.

При возникновении пожаров пролива нефти возможно термическое поражение людей тепловым излучением, а также воздушной ударной волной при взрыве топливовоздушной смеси.

Аварийные разливы нефти, пожары проливов, взрывы ТВС приводят к загрязнению окружающей среды (земель, воды и воздуха), лесным пожаром, деградации почв, гибели флоры и фауны.

Попутный

нефтяной газ

(ПНГ)
Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к IV классу опасности. 

Газ в растворенном состоянии и свободной фазе. Углеводороды С1-С5 поступают в организм человека главным образом через дыхательные пути. При отравлении нефтяным газом вначале наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, головокружение, тошнота. При тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, ослабление дыхания, появляется желтушная окраска белковой оболочки глаза.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 500 км от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ.

На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Организационные мероприятия включают:

- подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;

- организацию дежурства в особый период в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий и разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок. 

Наружное освещение территории объекта на период ремонта и технического обслуживания предусмотрено переносными светильниками со светодиодной матрицей. Электроосвещение блочного здания предусмотрено стационарными светодиодными светильниками. На проектируемых объектах освещение и производственные огни отсутствуют, мероприятия по световой и другим видам маскировки проектом не предусмотрены.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для исключения разгерметизации трубопроводов и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ, проектной документацией предусмотрены следующие технические решения:

- система транспорта продукции герметична;

- необходимый уровень конструктивной надежности трубопроводов обеспечивается путем категорирования трубопроводов и их участков в зависимости от назначения;

- способ прокладки трубопровода – подземный траншейным способом, глубина:

- не менее 0,8 м согласно п.9 СП 36.13330.2012 по трассе трубопровода;

- не менее 0,5 метров от линии предельного размыва, но не менее 1,0 м от дна водной преграды до верха забалластированного трубопровода на участках пресечения с водными преградами;

- расчеты трубопровода выполнены по предельным состояниям, конструктивная характеристика трубопровода удовлетворяет заданным эксплуатационным требованиям, вновь проектируемые участки трубопровода из принятой проектом трубы при проектных заданных параметрах, отвечают условиям прочности и пластичности. При проектировании был выполнен расчет максимальных суммарных напряжений, возникающих в сечении трубопровода от неблагоприятных сочетаний нагрузок в период его строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями норм. Расчет толщины стенки был выполнен на максимальное рабочее давление;

- соответствие подобранной трубы воспринимаемым эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетом; трасса трубопровода выполнена:

- из стальных бесшовных труб повышенной коррозионной стойкости;

- толщина стенки труб обеспечивает герметичную перекачку в нормативный срок службы с учетом механических нагрузок и поправки на коррозию металла;

- трубы, принятые в проекте, отличаются повышенной стабильностью механических характеристик, низкой температурой вязко-хрупкого перехода, повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии. Все трубы на заводе-изготовителе подвергаются гидравлическому испытанию по специальной методике;

- трубы с заводским покрытием поставляются с выполнением обязательных требований по контролю химического состава, определению содержания водорода, контролю твердости, испытанию на растяжение, на ударный изгиб, на сплющивание, на стойкость к водородному, сульфидному растрескиванию, определению скорости общей коррозии и др.;

- при выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства;

- для своевременного отключения проектируемых участков трубопроводов проектной документацией предусмотрены узлы запорной арматуры;

- расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении трубопровода с указанными объектами и аналогичными по функциональному назначению трубопроводами приняты в соответствии с требованиями действующих норм;

- при строительстве трубопроводов для снижения риска возникновения аварийных ситуаций проектом предусмотрены: контроль качества сварки, очистка полости, испытание трубопроводов;

- все соединения по трассе газопровода - электросварные;

- для обеспечения безопасной эксплуатации объектов и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль трассы проектируемого трубопровода;

- применение оборудования во взрывозащищенном исполнении; 

Безопасность АГРС обеспечена рядом мероприятий:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- применена арматура, обеспечивающая герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544 - 2015;

- выполнена молниезащита;

- на дыхательных линиях емкостей предусмотрены предохранители огневые;

- блок-здание АГРС укомплектовано сигнализаторами довзрывоопасных концентраций с сигнализацией аварийной концентрации горючих газов 10% от НКПВ с отключением всех электроприемников блока (кроме вентилятора). Вентиляционные установки сблокированы с газоанализатором для автоматического включения при концентрации горючих газов 10% от НКПВ;

- контроль загазованности наружных площадок предусматривается периодически переносными газоанализаторами. Контроль наружных площадок осуществляется производственным персоналом, который обеспечен переносными газоанализаторами;

- полы в помещении блока АГРС предусмотрены герметичными и искробезопасными;

- предусмотрен контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;

- конструкция емкостей исключает появление свободной струи продукта.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прикосвенном прикосновении, в случае повреждения изоляции, в проекте предусмотрены следующие мероприятия в электроустановках до 1 кВ: защитное зануление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.

Для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества на оборудовании и на теле человека электротехнической частью проекта предусматривается отвод зарядов путем заземления корпусов оборудования и коммуникаций, а также обеспечения постоянного электрического контакта транспортируемых продуктов и тела человека с заземлением. Присоединению к контуру заземления при помощи отдельного ответвления, независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций, подлежат все аппараты, емкости, агрегаты, где возможно образование зарядов статического электричества. Заземляющее устройство для защиты от опасных проявлений зарядов статического электричества объединено с устройством защитного заземления электрооборудования и молниезащиты.

В процессе эксплуатации трубопровод подлежит техническому диагностированию, по результатам которого определяется состояние трубопроводов, фактическая скорость коррозии металла труб, оборудования и изоляции и назначается новый срок безопасной эксплуатации трубопроводов либо рекомендуется их ремонт или вывод из эксплуатации. 

Для оценки деформаций или других видов контроля внутренней поверхности трубопровода будут использоваться диагностические снаряды. В основу диагностики с помощью диагностических снарядов положено их беспрепятственное прохождение от узла запуска, расположенного в начале трубопровода, к узлу приема, расположенному в конце трубопровода.

Для защиты проектируемого объекта от предполагаемых опасных природных процессов проектной документацией применены специальные мероприятия.

При проектировании был выполнен расчет максимальных суммарных напряжений, возникающих в сечении трубопровода от неблагоприятных сочетаний нагрузок в период его строительства и эксплуатации. Расчетная толщина стенки рабочего трубопровода определена для температурного перепада, характерного для данного региона 40ºС.

Комплекс средств молниезащиты проектируемого объекта включает в себя защиту от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система). С целью защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества на площадках крановых узлов и узлов СОД все нормально не находящиеся под напряжением металлические конструкции, технологические трубопроводы, металлоконструкции ограждения должны быть соединены в единую металлическую цепь и присоединены к устройству заземления. Непосредственное присоединение заземляющих проводников к технологическим трубопроводам и крановым узлам осуществляется организациями, монтирующими это оборудование.

Инженерная защита территории от подтопления поверхностными водами включает в себя:

- вертикальную планировку с организацией поверхностного стока на примыкающую к проектируемым площадкам свободную территорию;

- качественное уплотнение насыпи под проектируемыми площадками;

- устройство щебеночного покрытия на площадках.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом многолетних трав по слою торфо-песчанной смеси толщиной 0,1 м.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, т.к. расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды персонала осуществляется привозной водой.

Объекты не находятся в зонах радиоактивного и химического заражения, дополнительные меры не требуются.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Под режимами радиационной защиты понимается порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.

Цель введения режима радиационной защиты - исключение радиационного поражения и переобучения людей при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально возможные сроки после сигнала ГО, без нарушения целостности технологического оборудования, а также исключения или уменьшения масштабов появления вторичных поражающих факторов.

При внезапном нападении противника остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями.

Остановка технологического процесса производится по распоряжению генерального директора ТПП «Волгограднефтегаз».

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Согласно СП 165.1325800.2014, мероприятия по повышению эффективности защиты производственных объектов не предусмотрены. 

Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается в подземном исполнении, с современной изоляцией, толщины стенки приняты выше по сравнению с расчетными.

Пунктом управления технологическим процессом для проектируемых объектов является операторная ЦДНГ.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения 

для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники проектом не предусматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом, а также не попадает в зоны радиоактивного и химического заражения.

Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на территории расположения проектируемых объектов.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны

Проектируемые объекты находятся, согласно исходным данным 

и зонированию по СП 165.1325800.2014, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления, химического заражения.

На проектируемых объектах постоянно обслуживающий персонал отсутствует. Персонал, участвующий в обслуживании проектируемых объектов, осуществляет трудовую деятельность на месторождениях.

.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть

Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии    с заданием на подготовку документации по планировке территории, документами территориального планирования, лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории, в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
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Раздел 2. Проект межевания территории. Пояснительная записка.

1. Исходно-разрешительная документация.

Основанием для разработки проекта межевания территории служит:

1. Договор на выполнение работ с ООО ПЦ УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ».

2. Материалы инженерных изысканий.

3. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023).
4. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.

5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).

6. Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 (ред. от 02.04.2022) «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

7. Сведения государственного кадастрового учета.

8. Топографическая съемка территории.

9. Правила землепользования и застройки Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Основание для выполнения проекта межевания.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории в целях установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции объекта ООО «РИТЭК», ТПП «Волгограднефтегаз»: «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)) согласно:
- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта ООО «РИТЭК», ТПП «Волгограднефтегаз»: «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)) в границах Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

3. Цели и задачи выполнения проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными качествами.

- возможность долгосрочного использования земельного участка.

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта ООО «РИТЭК», ТПП «Волгограднефтегаз». 

Проектом межевания границ отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- границы образуемых земельных участков и их частей.

4. Проектные решения

Размещение линейного объекта «Реконструкция трубопровода ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скв. 160 до гр. Зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до зам. №3, Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12(уч-к от скв. 511 до гр. 12)) в границах Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области планируется на землях категории – земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения.

Настоящим проектом выполнено: 

- Формирование границ образуемых земельных участков и их частей.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые условия для строительства и размещения объекта ООО «РИТЭК», ТПП «Волгограднефтегаз»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «Волгограднефтегаз» в 2025 году. Коробковское месторождение».
Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков.

5. Перечень образуемых земельных участков и их частей 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков.

Перечень образуемых земельных участков и их частей необходимых для строительно-монтажных работ
Сведения о земельных участках, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет

	№
п/п
	Кадастровый номер
	Обозначение ЗУ (ЧЗУ)
	Номера характ. точек
	Вид отвода
	Характеристика ЗУ/ЧЗУ
	Сведения о правах и землепользователях
	Адрес, местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земельного участка,

м
	Способ образования

	1
	34:14:080001:5059
	:5059:3У1
	1-4
	постоянный
	Опознавательный знак
	Администрация МР Котовский
	Волгоградская обл., Котовский р-н, Попковское сельское поселение
	Земли промышленности
	Размещение скважины 160 Коробковская -нефтяная
	1
	Образование земельного (лесного) участка путем раздела с сохранением исходного в изменённых границах

	2
	34:14:080001:6098
	:6098:3У1
	13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

41-44

45-48

49-52

53-56

57-60

61-64

65-68

69-72

73-76

77-80

81-84

85-88

89-92

93-96

97-100

101-104
	постоянный
	Опознавательный знак
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	Волгоградская обл., Котовский р-н, Попковское сельское поселение
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	23
	Образование земельного (лесного) участка путем раздела с сохранением исходного в изменённых границах

	3
	34:14:080001:6098
	:6098:3У2
	138-141

142-145

146-149

150-153

154-157

158-161

162-165

166-169

170-173

174-177

178-181

182-185

186-189

190-193

194-197

198-201
	постоянный
	Опознавательный знак
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	Волгоградская обл., Котовский р-н, Попковское сельское поселение
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	16
	Образование земельного (лесного) участка путем раздела с сохранением исходного в изменённых границах

	4
	34:14:080001:6098
	:6098:ЗУ3
	202-205
	постоянный
	Узел запорной арматуры
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	Волгоградская обл., Котовский р-н, Попковское сельское поселение
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	40
	Образование земельного (лесного) участка путем раздела с сохранением исходного в изменённых границах

	5
	34:14:080001:6098
	:6098:3У4
	251-254

255-258

259-262

263-266

267-270

271-274

275-278

279-282

283-286

287-290

291-294
	постоянный
	Опознавательный знак
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	Волгоградская обл., Котовский р-н, Попковское сельское поселение
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	11
	Образование земельного (лесного) участка путем раздела с сохранением исходного в изменённых границах


•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

Общая площадь образуемых земельных участков: 91 м².

Сведения о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет 

	№
п/п
	Кадастровый номер
	Обозначение ЗУ (ЧЗУ)
	Вид отвода
	Характеристика ЗУ/ЧЗУ
	Сведения о правах и землепользователях
	Адрес, местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земельного участка,

м

	1
	34:14:080001:5059
	:5059/чзу1
	временный
	Нефтяной шлейф от скв 160 до гр Зам №3
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 160 Коробковская -нефтяная
	1076

	2
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу1
	временный
	Нефтяной шлейф от скв 160 до гр Зам №3
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл Волгоградская, р-н Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира, г. Котово, ул. Нефтяников. 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	37613

	3
	34:14:080001:3828
	:3828/чзу1
	временный
	Нефтяной шлейф от скв 160 до гр Зам №3
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 514 Коробковская-нефтяная
	941

	4
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу2
	временный
	Нефтепровод от зам №2 до зам №3. Площадка ВЗиС
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл Волгоградская, р-н Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира г. Котово, ул. Нефтяников, 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	23791

	5
	34:14:080001:3844
	:3844/чзу1
	временный
	Нефтепровод от зам №2 до зам №3
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 360 Коробковская-нефтяная
	176

	6
	34:14:080001:3857
	:3857/чзу1
	временный
	Нефтепровод от зам №2 до зам №3
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 512 Коробковская-нефтяная
	138

	7
	34:14:080001:5153
	:5153/чзу1
	временный
	Нефтепровод от зам №2 до зам №3
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 511 Коробковская-нефтяная
	43

	8
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу3
	временный
	Нефтепровод от зам. №2 до гр. 12 (уч-к от скв 511 до гр. 12)
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл. Волгоградская, р-н. Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира, г. Котово, ул. Нефтяников, 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	16021

	9
	34:14:080001:5153
	:5153/чзу2
	временный
	Нефтепровод от зам №2 до гр. 12 (уч-к от скв 511 до гр. 12)
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 511 Коробковская-нефтяная
	16


•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

Общая площадь частей земельных участков, поставленных на кадастровый учет: 79 815 м².

Сведения о земельных участках, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет

	№
п/п
	Кадастровый номер
	Обозначение ЗУ (ЧЗУ)
	Вид отвода
	Характеристика ЗУ/ЧЗУ
	Сведения о правах и землепользователях
	Адрес, местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земельного участка,

м

	1
	34:14:080001:5059
	:5059/чзу2
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 160 Коробковская -нефтяная
	952

	2
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу4
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл Волгоградская, р-н Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира, г. Котово, ул. Нефтяников, 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	37020

	3
	34:14:080001:3828
	:3828/чзу2
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 514 Коробковская-нефтяная
	1162

	4
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу5
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода. Площадка ВЗиС
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл. Волгоградская, р-н. Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира г Котово, ул Нефтяников, 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	38149

	5
	34:14:080001:3844
	:3844/чзу2
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 360 Коробковская-нефтяная
	235

	6
	34:14:080001:3857
	:3857/чзу2
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 512 Коробковская-нефтяная
	36

	7
	34:14:080001:3296
	:3296/чзу1
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 348 Коробковская-нефтяная
	205

	8
	34:14:080001:5153
	:5153/чзу3
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский
	обл Волгоградская, р-н Котовский, Коробковское месторождение нефти ЦДНГ-1
	Земли промышленности
	Размещение скважины 511 Коробковская-нефтяная
	77

	9
	34:14:080001:6098
	:6098/чзу6
	временный
	Демонтаж существующего трубопровода
	Администрация МР Котовский в аренде Змеева Виктора Ивановича
	обл Волгоградская, р-н Котовский, участок находится примерно в 11 км., по направлению на запад от ориентира: г Котово, ул Нефтяников, 11, здание РУС
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	20636


•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

•
Проектом не предусмотрено образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

Общая площадь образуемых земельных участков: 98 472 м

6. Перечень координат характерных точек образуемых и изменяемых 

земельных участков и их частей
	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5059:ЗУ1

	· Площадь земельного участка 1 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	1
	662872,20
	2195191,81

	2
	662871,28
	2195192,22

	3
	662870,87
	2195191,32

	4
	662871,78
	2195190,90

	1
	662872,20
	2195191,81


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5059/чзу1

	· Площадь земельного участка 1076 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	5
	662877,73
	2195177,52

	6
	662877,73
	2195192,48

	7
	662914,06
	2195185,89

	8
	662918,77
	2195190,92

	9
	662877,73
	2195198,36

	10
	662877,73
	2195203,25

	11
	662849,59
	2195213,85

	12
	662840,07
	2195191,52

	5
	662877,73
	2195177,52

	

	4
	662871,78
	2195190,90

	1
	662872,20
	2195191,81

	2
	662871,28
	2195192,22

	3
	662870,87
	2195191,32

	4
	662871,78
	2195190,90


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098:ЗУ1

	· Площадь земельного участка 23 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	13
	663469,41
	2195629,65

	14
	663470,25
	2195630,20

	15
	663469,70
	2195631,04

	16
	663468,86
	2195630,48

	13
	663469,41
	2195629,65

	 (2)

	17
	662995,91
	2195291,83

	18
	662996,75
	2195292,38

	19
	662996,19
	2195293,22

	20
	662995,36
	2195292,66

	17
	662995,91
	2195291,83

	 (3)

	21
	663446,31
	2195614,80

	22
	663447,14
	2195615,35

	23
	663446,59
	2195616,19

	24
	663445,75
	2195615,63

	21
	663446,31
	2195614,80

	 (4)

	25
	663533,12
	2195670,42

	26
	663533,96
	2195670,97

	27
	663533,40
	2195671,81

	28
	663532,57
	2195671,25

	25
	663533,12
	2195670,42

	 (5)

	29
	663241,35
	2195467,86

	30
	663242,18
	2195468,42

	31
	663241,62
	2195469,25

	32
	663240,79
	2195468,70

	29
	663241,35
	2195467,86

	 (6)

	33
	663468,02
	2195628,74

	34
	663468,86
	2195629,30

	35
	663468,30
	2195630,13

	36
	663467,47
	2195629,57

	33
	663468,02
	2195628,74

	 (7)

	37
	662950,14
	2195242,78

	38
	662950,85
	2195243,48

	39
	662950,15
	2195244,19

	40
	662949,43
	2195243,49

	37
	662950,14
	2195242,78

	 (8)

	41
	662944,83
	2195237,09

	42
	662945,54
	2195237,79

	43
	662944,83
	2195238,50

	44
	662944,12
	2195237,80

	41
	662944,83
	2195237,09

	 (9)

	45
	662958,50
	2195251,68

	46
	662959,21
	2195252,38

	47
	662958,50
	2195253,09

	48
	662957,79
	2195252,38

	45
	662958,50
	2195251,68

	 (10)

	49
	663652,85
	2195751,66

	50
	663653,68
	2195752,21

	51
	663653,13
	2195753,05

	52
	663652,30
	2195752,50

	49
	663652,85
	2195751,66

	 (11)

	53
	664137,05
	2196004,85

	54
	664137,96
	2196005,26

	55
	664137,55
	2196006,17

	56
	664136,64
	2196005,77

	53
	664137,05
	2196004,85

	 (12)

	57
	664092,28
	2195985,49

	58
	664093,19
	2195985,90

	59
	664092,78
	2195986,81

	60
	664091,87
	2195986,41

	57
	664092,28
	2195985,49

	 (13)

	61
	664127,22
	2195998,47

	62
	664128,14
	2195998,88

	63
	664127,73
	2195999,79

	64
	664126,82
	2195999,38

	61
	664127,22
	2195998,47

	 (14)

	65
	663462,75
	2195625,37

	66
	663463,58
	2195625,92

	67
	663463,03
	2195626,75

	68
	663462,19
	2195626,20

	65
	663462,75
	2195625,37

	 (15)

	69
	663563,80
	2195690,12

	70
	663564,64
	2195690,67

	71
	663564,08
	2195691,50

	72
	663563,25
	2195690,95

	69
	663563,80
	2195690,12

	 (16)

	73
	663466,94
	2195625,60

	74
	663467,77
	2195626,15

	75
	663467,22
	2195626,98

	76
	663466,38
	2195626,43

	73
	663466,94
	2195625,60

	 (17)

	77
	663523,76
	2195664,45

	78
	663524,59
	2195665,00

	79
	663524,03
	2195665,83

	80
	663523,20
	2195665,28

	77
	663523,76
	2195664,45

	 (18)

	81
	663984,11
	2195938,68

	82
	663985,02
	2195939,09

	83
	663984,61
	2195940,00

	84
	663983,70
	2195939,59

	81
	663984,11
	2195938,68

	 (19)

	85
	664130,21
	2196001,86

	86
	664131,12
	2196002,27

	87
	664130,71
	2196003,18

	88
	664129,80
	2196002,77

	85
	664130,21
	2196001,86

	 (20)

	89
	663821,69
	2195868,41

	90
	663822,60
	2195868,82

	91
	663822,19
	2195869,73

	92
	663821,28
	2195869,32

	89
	663821,69
	2195868,41

	 (21)

	93
	662878,72
	2195190,57

	94
	662879,13
	2195191,48

	95
	662878,22
	2195191,89

	96
	662877,81
	2195190,98

	93
	662878,72
	2195190,57

	 (22)

	97
	664188,63
	2196024,95

	98
	664189,47
	2196025,49

	99
	664188,92
	2196026,33

	100
	664188,09
	2196025,79

	97
	664188,63
	2196024,95

	 (23)

	101
	662895,35
	2195184,16

	102
	662896,06
	2195184,86

	103
	662895,36
	2195185,57

	104
	662894,65
	2195184,87

	101
	662895,35
	2195184,16


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу1

	· Площадь земельного участка 37613 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	105
	663571,19
	2195679,98

	106
	663828,27
	2195857,64

	107
	664142,35
	2195993,53

	108
	664194,38
	2196014,99

	109
	664211,60
	2196026,43

	110
	664161,10
	2196026,43

	111
	664161,10
	2196027,22

	112
	664133,01
	2196015,64

	113
	663816,57
	2195878,73

	114
	663557,89
	2195699,96

	115
	663440,29
	2195624,62

	116
	662988,69
	2195300,75

	117
	662892,31
	2195197,77

	10
	662877,73
	2195203,25

	9
	662877,73
	2195198,36

	8
	662918,77
	2195190,92

	118
	663004,60
	2195282,63

	119
	663453,77
	2195604,75

	105
	663571,19
	2195679,98

	

	120
	664130,31
	2195994,56

	121
	664128,20
	2195996,72

	122
	664126,07
	2195994,56

	123
	664128,20
	2195992,44

	120
	664130,31
	2195994,56

	

	14
	663470,25
	2195630,20

	15
	663469,70
	2195631,04

	16
	663468,86
	2195630,48

	13
	663469,41
	2195629,65

	14
	663470,25
	2195630,20

	

	18
	662996,75
	2195292,38

	19
	662996,19
	2195293,22

	20
	662995,36
	2195292,66

	17
	662995,91
	2195291,83

	18
	662996,75
	2195292,38

	

	25
	663533,12
	2195670,42

	26
	663533,96
	2195670,97

	27
	663533,40
	2195671,81

	28
	663532,57
	2195671,25

	25
	663533,12
	2195670,42

	

	21
	663446,31
	2195614,80

	22
	663447,14
	2195615,35

	23
	663446,59
	2195616,19

	24
	663445,75
	2195615,63

	21
	663446,31
	2195614,80

	

	30
	663242,18
	2195468,42

	31
	663241,62
	2195469,25

	32
	663240,79
	2195468,70

	29
	663241,35
	2195467,86

	30
	663242,18
	2195468,42

	

	34
	663468,86
	2195629,30

	35
	663468,30
	2195630,13

	36
	663467,47
	2195629,57

	33
	663468,02
	2195628,74

	34
	663468,86
	2195629,30

	

	38
	662950,85
	2195243,48

	39
	662950,15
	2195244,19

	40
	662949,43
	2195243,49

	37
	662950,14
	2195242,78

	38
	662950,85
	2195243,48

	

	41
	662944,83
	2195237,09

	42
	662945,54
	2195237,79

	43
	662944,83
	2195238,50

	44
	662944,12
	2195237,80

	41
	662944,83
	2195237,09

	

	45
	662958,50
	2195251,68

	46
	662959,21
	2195252,38

	47
	662958,50
	2195253,09

	48
	662957,79
	2195252,38

	45
	662958,50
	2195251,68

	

	49
	663652,85
	2195751,66

	50
	663653,68
	2195752,21

	51
	663653,13
	2195753,05

	52
	663652,30
	2195752,50

	49
	663652,85
	2195751,66

	

	61
	664127,22
	2195998,47

	62
	664128,14
	2195998,88

	63
	664127,73
	2195999,79

	64
	664126,82
	2195999,38

	61
	664127,22
	2195998,47

	

	54
	664137,96
	2196005,26

	55
	664137,55
	2196006,17

	56
	664136,64
	2196005,77

	53
	664137,05
	2196004,85

	54
	664137,96
	2196005,26

	

	57
	664092,28
	2195985,49

	58
	664093,19
	2195985,90

	59
	664092,78
	2195986,81

	60
	664091,87
	2195986,41

	57
	664092,28
	2195985,49

	

	66
	663463,58
	2195625,92

	67
	663463,03
	2195626,75

	68
	663462,19
	2195626,20

	65
	663462,75
	2195625,37

	66
	663463,58
	2195625,92

	

	73
	663466,94
	2195625,60

	74
	663467,77
	2195626,15

	75
	663467,22
	2195626,98

	76
	663466,38
	2195626,43

	73
	663466,94
	2195625,60

	

	69
	663563,80
	2195690,12

	70
	663564,64
	2195690,67

	71
	663564,08
	2195691,50

	72
	663563,25
	2195690,95

	69
	663563,80
	2195690,12

	

	78
	663524,59
	2195665,00

	79
	663524,03
	2195665,83

	80
	663523,20
	2195665,28

	77
	663523,76
	2195664,45

	78
	663524,59
	2195665,00

	

	86
	664131,12
	2196002,27

	87
	664130,71
	2196003,18

	88
	664129,80
	2196002,77

	85
	664130,21
	2196001,86

	86
	664131,12
	2196002,27

	

	82
	663985,02
	2195939,09

	83
	663984,61
	2195940,00

	84
	663983,70
	2195939,59

	81
	663984,11
	2195938,68

	82
	663985,02
	2195939,09

	

	89
	663821,69
	2195868,41

	90
	663822,60
	2195868,82

	91
	663822,19
	2195869,73

	92
	663821,28
	2195869,32

	89
	663821,69
	2195868,41

	

	97
	664188,63
	2196024,95

	98
	664189,47
	2196025,49

	99
	664188,92
	2196026,33

	100
	664188,09
	2196025,79

	97
	664188,63
	2196024,95

	 (2)

	124
	662898,88
	2195169,66

	7
	662914,06
	2195185,89

	6
	662877,73
	2195192,48

	5
	662877,73
	2195177,52

	124
	662898,88
	2195169,66

	

	94
	662879,13
	2195191,48

	95
	662878,22
	2195191,89

	96
	662877,81
	2195190,98

	93
	662878,72
	2195190,57

	94
	662879,13
	2195191,48

	

	101
	662895,35
	2195184,16

	102
	662896,06
	2195184,86

	103
	662895,36
	2195185,57

	104
	662894,65
	2195184,87

	101
	662895,35
	2195184,16

	 (3)

	125
	664226,46
	2196045,83

	126
	664223,55
	2196049,16

	127
	664225,52
	2196050,90

	128
	664225,33
	2196051,77

	129
	664225,41
	2196052,77

	130
	664225,68
	2196053,45

	131
	664226,53
	2196054,99

	132
	664226,57
	2196061,57

	133
	664221,12
	2196060,49

	134
	664221,11
	2196032,76

	135
	664226,39
	2196036,28

	125
	664226,46
	2196045,83


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3828/чзу1

	· Площадь земельного участка 941 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	109
	664211,60
	2196026,43

	134
	664221,11
	2196032,76

	133
	664221,12
	2196060,49

	136
	664218,76
	2196060,02

	137
	664183,05
	2196036,26

	111
	664161,10
	2196027,22

	110
	664161,10
	2196026,43

	109
	664211,60
	2196026,43


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098:ЗУ2

	· Площадь земельного участка 16 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	138
	664303,23
	2195994,88

	139
	664303,92
	2195995,61

	140
	664303,19
	2195996,30

	141
	664302,50
	2195995,57

	138
	664303,23
	2195994,88

	 (2)

	142
	665064,59
	2196037,39

	143
	665064,72
	2196038,39

	144
	665063,73
	2196038,52

	145
	665063,60
	2196037,53

	142
	665064,59
	2196037,39

	 (3)

	146
	664311,95
	2195987,16

	147
	664312,64
	2195987,89

	148
	664311,91
	2195988,57

	149
	664311,22
	2195987,84

	146
	664311,95
	2195987,16

	 (4)

	150
	664307,29
	2195988,76

	151
	664307,98
	2195989,49

	152
	664307,25
	2195990,17

	153
	664306,56
	2195989,44

	150
	664307,29
	2195988,76

	 (5)

	154
	664298,19
	2195996,64

	155
	664298,87
	2195997,37

	156
	664298,14
	2195998,06

	157
	664297,46
	2195997,33

	154
	664298,19
	2195996,64

	 (6)

	158
	664491,99
	2196001,20

	159
	664492,99
	2196001,24

	160
	664492,95
	2196002,24

	161
	664491,95
	2196002,20

	158
	664491,99
	2196001,20

	 (7)

	162
	664792,63
	2196023,94

	163
	664793,63
	2196023,98

	164
	664793,59
	2196024,98

	165
	664792,59
	2196024,94

	162
	664792,63
	2196023,94

	 (8)

	166
	664604,99
	2196008,51

	167
	664605,99
	2196008,55

	168
	664605,96
	2196009,55

	169
	664604,96
	2196009,51

	166
	664604,99
	2196008,51

	 (9)

	170
	665036,96
	2196035,90

	171
	665037,96
	2196035,93

	172
	665037,92
	2196036,93

	173
	665036,92
	2196036,90

	170
	665036,96
	2196035,90

	 (10)

	174
	664360,90
	2195944,07

	175
	664361,75
	2195944,61

	176
	664361,21
	2195945,45

	177
	664360,37
	2195944,92

	174
	664360,90
	2195944,07

	 (11)

	178
	664404,56
	2195977,70

	179
	664405,51
	2195978,01

	180
	664405,20
	2195978,96

	181
	664404,25
	2195978,65

	178
	664404,56
	2195977,70

	 (12)

	182
	665070,10
	2196062,01

	183
	665070,24
	2196063,00

	184
	665069,25
	2196063,13

	185
	665069,11
	2196062,14

	182
	665070,10
	2196062,01

	 (13)

	186
	664916,87
	2196029,23

	187
	664917,87
	2196029,26

	188
	664917,83
	2196030,26

	189
	664916,83
	2196030,22

	186
	664916,87
	2196029,23

	 (14)

	190
	664857,37
	2196027,00

	191
	664858,36
	2196027,03

	192
	664858,33
	2196028,03

	193
	664857,33
	2196028,00

	190
	664857,37
	2196027,00

	 (15)

	194
	664250,70
	2196041,05

	195
	664251,38
	2196041,78

	196
	664250,65
	2196042,46

	197
	664249,97
	2196041,73

	194
	664250,70
	2196041,05

	 (16)

	198
	665068,79
	2196066,53

	199
	665068,93
	2196067,52

	200
	665067,94
	2196067,65

	201
	665067,80
	2196066,67

	198
	665068,79
	2196066,53


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098:ЗУ3

	· Площадь земельного участка 40 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	202
	665073,69
	2196099,17

	203
	665078,97
	2196102,61

	204
	665075,52
	2196107,89

	205
	665070,25
	2196104,44

	202
	665073,69
	2196099,17


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу2

	· Площадь земельного участка 23791 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	206
	664360,51
	2195927,96

	207
	664410,74
	2195966,44

	208
	664494,60
	2195988,83

	209
	664606,44
	2195996,06

	210
	664793,96
	2196011,48

	211
	664857,20
	2196014,47

	212
	664906,74
	2196007,02

	213
	664917,94
	2196010,90

	214
	664923,46
	2196017,06

	215
	665075,58
	2196025,53

	216
	665086,33
	2196101,60

	217
	665084,57
	2196101,60

	218
	665084,57
	2196115,54

	204
	665075,52
	2196107,89

	203
	665078,97
	2196102,61

	202
	665073,69
	2196099,17

	205
	665070,25
	2196104,44

	219
	665062,47
	2196105,19

	220
	665054,58
	2196048,40

	221
	665015,64
	2196046,23

	222
	665015,29
	2196056,63

	223
	664910,07
	2196048,74

	224
	664910,44
	2196038,51

	225
	664899,29
	2196032,41

	226
	664858,43
	2196038,55

	227
	664792,41
	2196035,44

	228
	664604,68
	2196020,00

	229
	664490,69
	2196012,63

	230
	664482,29
	2196010,38

	231
	664471,08
	2195995,40

	232
	664459,26
	2196004,24

	233
	664399,94
	2195988,40

	234
	664361,55
	2195958,99

	235
	664299,21
	2196013,75

	236
	664296,05
	2195984,58

	206
	664360,51
	2195927,96

	

	237
	665056,55
	2196030,39

	238
	665059,02
	2196032,08

	239
	665057,34
	2196034,55

	240
	665054,86
	2196032,87

	237
	665056,55
	2196030,39

	

	138
	664303,23
	2195994,88

	139
	664303,92
	2195995,61

	140
	664303,19
	2195996,30

	141
	664302,50
	2195995,57

	138
	664303,23
	2195994,88

	

	142
	665064,59
	2196037,39

	143
	665064,72
	2196038,39

	144
	665063,73
	2196038,52

	145
	665063,60
	2196037,53

	142
	665064,59
	2196037,39

	

	150
	664307,29
	2195988,76

	151
	664307,98
	2195989,49

	152
	664307,25
	2195990,17

	153
	664306,56
	2195989,44

	150
	664307,29
	2195988,76

	

	154
	664298,19
	2195996,64

	155
	664298,87
	2195997,37

	156
	664298,14
	2195998,06

	157
	664297,46
	2195997,33

	154
	664298,19
	2195996,64

	

	146
	664311,95
	2195987,16

	147
	664312,64
	2195987,89

	148
	664311,91
	2195988,57

	149
	664311,22
	2195987,84

	146
	664311,95
	2195987,16

	

	162
	664792,63
	2196023,94

	163
	664793,63
	2196023,98

	164
	664793,59
	2196024,98

	165
	664792,59
	2196024,94

	162
	664792,63
	2196023,94

	

	158
	664491,99
	2196001,20

	159
	664492,99
	2196001,24

	160
	664492,95
	2196002,24

	161
	664491,95
	2196002,20

	158
	664491,99
	2196001,20

	

	170
	665036,96
	2196035,90

	171
	665037,96
	2196035,93

	172
	665037,92
	2196036,93

	173
	665036,92
	2196036,90

	170
	665036,96
	2196035,90

	

	166
	664604,99
	2196008,51

	167
	664605,99
	2196008,55

	168
	664605,96
	2196009,55

	169
	664604,96
	2196009,51

	166
	664604,99
	2196008,51

	

	174
	664360,90
	2195944,07

	175
	664361,75
	2195944,61

	176
	664361,21
	2195945,45

	177
	664360,37
	2195944,92

	174
	664360,90
	2195944,07

	

	178
	664404,56
	2195977,70

	179
	664405,51
	2195978,01

	180
	664405,20
	2195978,96

	181
	664404,25
	2195978,65

	178
	664404,56
	2195977,70

	

	182
	665070,10
	2196062,01

	183
	665070,24
	2196063,00

	184
	665069,25
	2196063,13

	185
	665069,11
	2196062,14

	182
	665070,10
	2196062,01

	

	186
	664916,87
	2196029,23

	187
	664917,87
	2196029,26

	188
	664917,83
	2196030,26

	189
	664916,83
	2196030,22

	186
	664916,87
	2196029,23

	

	190
	664857,37
	2196027,00

	191
	664858,36
	2196027,03

	192
	664858,33
	2196028,03

	193
	664857,33
	2196028,00

	190
	664857,37
	2196027,00

	

	198
	665068,79
	2196066,53

	199
	665068,93
	2196067,52

	200
	665067,94
	2196067,65

	201
	665067,80
	2196066,67

	198
	665068,79
	2196066,53

	 (2)

	241
	664290,56
	2195989,41

	242
	664293,68
	2196018,61

	243
	664256,29
	2196051,46

	244
	664235,35
	2196058,58

	245
	664230,90
	2196050,45

	246
	664231,60
	2196049,56

	247
	664226,73
	2196045,52

	125
	664226,46
	2196045,83

	135
	664226,39
	2196036,28

	248
	664244,04
	2196030,28

	241
	664290,56
	2195989,41

	

	194
	664250,70
	2196041,05

	195
	664251,38
	2196041,78

	196
	664250,65
	2196042,46

	197
	664249,97
	2196041,73

	194
	664250,70
	2196041,05

	 (3)

	131
	664226,53
	2196054,99

	249
	664229,58
	2196060,55

	132
	664226,57
	2196061,57

	131
	664226,53
	2196054,99


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3844/чзу1

	· Площадь земельного участка 176 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	236
	664296,05
	2195984,58

	235
	664299,21
	2196013,75

	242
	664293,68
	2196018,61

	241
	664290,56
	2195989,41

	236
	664296,05
	2195984,58


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3857/чзу1

	· Площадь земельного участка 138 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	231
	664471,08
	2195995,40

	230
	664482,29
	2196010,38

	232
	664459,26
	2196004,24

	231
	664471,08
	2195995,40


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5153/чзу1

	· Площадь земельного участка 43 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	216
	665086,33
	2196101,60

	250
	665088,50
	2196118,85

	218
	665084,57
	2196115,54

	217
	665084,57
	2196101,60

	216
	665086,33
	2196101,60


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098:ЗУ4

	· Площадь земельного участка 11 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	251
	665062,72
	2196158,16

	252
	665062,85
	2196159,15

	253
	665061,86
	2196159,29

	254
	665061,73
	2196158,30

	251
	665062,72
	2196158,16

	 (2)

	255
	664815,95
	2196488,26

	256
	664816,72
	2196488,90

	257
	664816,09
	2196489,67

	258
	664815,31
	2196489,03

	255
	664815,95
	2196488,26

	 (3)

	259
	665059,25
	2196134,69

	260
	665060,02
	2196135,33

	261
	665059,38
	2196136,10

	262
	665058,61
	2196135,46

	259
	665059,25
	2196134,69

	 (4)

	263
	664721,30
	2196599,38

	264
	664722,23
	2196599,75

	265
	664721,85
	2196600,68

	266
	664720,93
	2196600,30

	263
	664721,30
	2196599,38

	 (5)

	267
	665064,00
	2196151,90

	268
	665064,14
	2196152,89

	269
	665063,15
	2196153,02

	270
	665063,01
	2196152,03

	267
	665064,00
	2196151,90

	 (6)

	271
	665075,34
	2196114,63

	272
	665075,47
	2196115,62

	273
	665074,48
	2196115,75

	274
	665074,35
	2196114,76

	271
	665075,34
	2196114,63

	 (7)

	275
	664775,19
	2196541,08

	276
	664775,94
	2196541,74

	277
	664775,29
	2196542,49

	278
	664774,53
	2196541,83

	275
	664775,19
	2196541,08

	 (8)

	279
	664706,05
	2196593,80

	280
	664706,98
	2196594,17

	281
	664706,60
	2196595,10

	282
	664705,68
	2196594,73

	279
	664706,05
	2196593,80

	 (9)

	283
	664709,20
	2196596,99

	284
	664710,13
	2196597,36

	285
	664709,76
	2196598,29

	286
	664708,83
	2196597,92

	283
	664709,20
	2196596,99

	 (10)

	287
	665063,48
	2196167,56

	288
	665064,26
	2196168,19

	289
	665063,62
	2196168,96

	290
	665062,85
	2196168,33

	287
	665063,48
	2196167,56

	 (11)

	291
	664800,67
	2196508,11

	292
	664801,42
	2196508,76

	293
	664800,76
	2196509,52

	294
	664800,01
	2196508,86

	291
	664800,67
	2196508,11


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу3

	· Площадь земельного участка 16021 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	295
	665084,57
	2196123,93

	296
	665072,89
	2196139,07

	297
	665077,13
	2196171,94

	298
	664785,19
	2196550,20

	299
	664725,29
	2196615,17

	300
	664666,53
	2196591,80

	301
	664674,84
	2196570,89

	302
	664718,51
	2196587,14

	303
	664766,83
	2196534,71

	304
	665052,05
	2196165,14

	305
	665047,82
	2196132,28

	306
	665063,42
	2196112,06

	219
	665062,47
	2196105,19

	205
	665070,25
	2196104,44

	204
	665075,52
	2196107,89

	218
	665084,57
	2196115,54

	295
	665084,57
	2196123,93

	

	307
	665073,19
	2196164,53

	308
	665070,23
	2196164,89

	309
	665069,29
	2196156,81

	310
	665072,27
	2196156,49

	307
	665073,19
	2196164,53

	

	311
	664872,38
	2196400,88

	312
	664875,34
	2196401,31

	313
	664874,90
	2196404,27

	314
	664871,94
	2196403,83

	311
	664872,38
	2196400,88

	

	255
	664815,95
	2196488,26

	256
	664816,72
	2196488,90

	257
	664816,09
	2196489,67

	258
	664815,31
	2196489,03

	255
	664815,95
	2196488,26

	

	260
	665060,02
	2196135,33

	261
	665059,38
	2196136,10

	262
	665058,61
	2196135,46

	259
	665059,25
	2196134,69

	260
	665060,02
	2196135,33

	

	284
	664710,13
	2196597,36

	285
	664709,76
	2196598,29

	286
	664708,83
	2196597,92

	283
	664709,20
	2196596,99

	284
	664710,13
	2196597,36

	

	279
	664706,05
	2196593,80

	280
	664706,98
	2196594,17

	281
	664706,60
	2196595,10

	282
	664705,68
	2196594,73

	279
	664706,05
	2196593,80

	

	292
	664801,42
	2196508,76

	293
	664800,76
	2196509,52

	294
	664800,01
	2196508,86

	291
	664800,67
	2196508,11

	292
	664801,42
	2196508,76

	

	276
	664775,94
	2196541,74

	277
	664775,29
	2196542,49

	278
	664774,53
	2196541,83

	275
	664775,19
	2196541,08

	276
	664775,94
	2196541,74

	

	267
	665064,00
	2196151,90

	268
	665064,14
	2196152,89

	269
	665063,15
	2196153,02

	270
	665063,01
	2196152,03

	267
	665064,00
	2196151,90

	

	251
	665062,72
	2196158,16

	252
	665062,85
	2196159,15

	253
	665061,86
	2196159,29

	254
	665061,73
	2196158,30

	251
	665062,72
	2196158,16

	

	272
	665075,47
	2196115,62

	273
	665074,48
	2196115,75

	274
	665074,35
	2196114,76

	271
	665075,34
	2196114,63

	272
	665075,47
	2196115,62

	

	287
	665063,48
	2196167,56

	288
	665064,26
	2196168,19

	289
	665063,62
	2196168,96

	290
	665062,85
	2196168,33

	287
	665063,48
	2196167,56

	

	264
	664722,23
	2196599,75

	265
	664721,85
	2196600,68

	266
	664720,93
	2196600,30

	263
	664721,30
	2196599,38

	264
	664722,23
	2196599,75


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5153/чзу2

	· Площадь земельного участка 16 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	218
	665084,57
	2196115,54

	250
	665088,50
	2196118,85

	295
	665084,57
	2196123,93

	218
	665084,57
	2196115,54


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5059/чзу2

	· Площадь земельного участка 952 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	315
	662875,14
	2195210,82

	316
	662877,73
	2195212,76

	317
	662877,73
	2195233,19

	318
	662866,55
	2195233,18

	319
	662848,35
	2195213,78

	320
	662837,00
	2195203,88

	321
	662851,70
	2195187,45

	322
	662859,47
	2195195,23

	315
	662875,14
	2195210,82


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу4

	· Площадь земельного участка 37020 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	323
	663524,39
	2195669,45

	324
	663532,78
	2195674,80

	325
	663554,06
	2195687,59

	326
	663583,94
	2195709,64

	327
	663629,92
	2195740,71

	328
	663651,71
	2195754,76

	329
	663676,15
	2195772,43

	330
	663701,90
	2195789,89

	331
	663740,24
	2195813,57

	332
	663788,30
	2195844,21

	333
	663802,23
	2195853,53

	334
	663811,71
	2195859,38

	335
	663825,11
	2195867,27

	336
	663834,08
	2195872,59

	337
	663839,24
	2195875,23

	338
	663847,28
	2195878,72

	339
	663855,07
	2195882,45

	340
	663885,72
	2195898,37

	341
	663907,54
	2195907,67

	342
	663933,00
	2195919,20

	343
	663965,49
	2195931,91

	344
	664009,31
	2195950,20

	345
	664045,77
	2195964,02

	346
	664065,84
	2195970,62

	347
	664090,98
	2195981,03

	348
	664121,07
	2195992,00

	349
	664126,59
	2195994,05

	122
	664126,07
	2195994,56

	121
	664128,20
	2195996,72

	350
	664129,69
	2195995,20

	351
	664134,45
	2195996,95

	352
	664158,84
	2196006,36

	353
	664177,77
	2196013,55

	354
	664183,47
	2196015,90

	355
	664205,40
	2196026,43

	110
	664161,10
	2196026,43

	356
	664161,10
	2196032,89

	357
	664150,26
	2196028,77

	358
	664125,97
	2196019,41

	359
	664112,80
	2196014,53

	360
	664082,28
	2196003,40

	361
	664057,49
	2195993,14

	362
	664037,77
	2195986,66

	363
	664000,43
	2195972,50

	364
	663956,49
	2195954,17

	365
	663923,66
	2195941,32

	366
	663897,88
	2195929,64

	367
	663875,47
	2195920,09

	368
	663844,36
	2195903,92

	369
	663837,32
	2195900,56

	370
	663828,98
	2195896,94

	371
	663822,47
	2195893,61

	372
	663812,90
	2195887,93

	373
	663799,32
	2195879,93

	374
	663789,26
	2195873,72

	375
	663775,18
	2195864,31

	376
	663727,48
	2195833,90

	377
	663688,86
	2195810,04

	378
	663662,39
	2195792,09

	379
	663638,17
	2195774,59

	380
	663616,69
	2195760,74

	381
	663570,09
	2195729,25

	382
	663540,73
	2195707,58

	383
	663520,14
	2195695,21

	384
	663510,84
	2195689,27

	385
	663483,12
	2195669,02

	386
	663444,76
	2195641,02

	387
	663403,21
	2195612,38

	388
	663383,36
	2195598,33

	389
	663353,53
	2195577,61

	390
	663325,03
	2195556,91

	391
	663291,80
	2195532,89

	392
	663260,76
	2195509,83

	393
	663231,76
	2195488,41

	394
	663196,73
	2195463,48

	395
	663166,51
	2195442,29

	396
	663134,50
	2195419,32

	397
	663095,99
	2195392,48

	398
	663062,28
	2195368,83

	399
	663035,23
	2195350,08

	400
	663011,61
	2195334,16

	401
	662988,65
	2195318,84

	402
	662956,56
	2195296,65

	403
	662938,89
	2195284,09

	404
	662912,68
	2195266,10

	405
	662900,67
	2195252,88

	406
	662870,30
	2195237,17

	318
	662866,55
	2195233,18

	317
	662877,73
	2195233,19

	316
	662877,73
	2195212,76

	407
	662883,09
	2195216,77

	408
	662915,54
	2195233,55

	409
	662928,57
	2195247,89

	410
	662952,64
	2195264,41

	411
	662970,33
	2195277,00

	412
	663002,14
	2195298,99

	413
	663024,97
	2195314,23

	414
	663048,77
	2195330,26

	415
	663076,01
	2195349,15

	416
	663109,74
	2195372,81

	417
	663148,36
	2195399,72

	418
	663180,40
	2195422,72

	419
	663210,58
	2195443,88

	420
	663245,84
	2195468,98

	421
	663275,04
	2195490,54

	422
	663305,99
	2195513,53

	423
	663339,11
	2195537,48

	424
	663367,43
	2195558,04

	425
	663397,14
	2195578,68

	426
	663416,95
	2195592,70

	427
	663458,65
	2195621,45

	428
	663497,28
	2195649,64

	323
	663524,39
	2195669,45

	

	429
	662894,99
	2195225,86

	430
	662895,99
	2195228,72

	431
	662888,35
	2195231,43

	432
	662887,33
	2195228,59

	429
	662894,99
	2195225,86

	 (2)

	247
	664226,73
	2196045,52

	126
	664223,55
	2196049,16

	127
	664225,52
	2196050,90

	128
	664225,33
	2196051,77

	129
	664225,41
	2196052,77

	130
	664225,68
	2196053,45

	433
	664231,28
	2196063,65

	434
	664227,93
	2196065,09

	435
	664221,12
	2196061,37

	436
	664221,11
	2196026,69

	247
	664226,73
	2196045,52


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3828/чзу2

	· Площадь земельного участка 1162 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	436
	664221,11
	2196026,69

	435
	664221,12
	2196061,37

	437
	664204,39
	2196052,23

	438
	664173,81
	2196037,87

	439
	664168,94
	2196035,87

	356
	664161,10
	2196032,89

	110
	664161,10
	2196026,43

	355
	664205,40
	2196026,43

	440
	664212,59
	2196029,89

	436
	664221,11
	2196026,69


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу5

	· Площадь земельного участка 38149 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	 (1)

	441
	664362,09
	2195912,81

	442
	664399,71
	2195942,04

	443
	664412,20
	2195949,79

	444
	664428,78
	2195958,00

	445
	664443,82
	2195962,84

	446
	664496,74
	2195974,39

	447
	664512,82
	2195976,65

	448
	664531,54
	2195977,50

	449
	664564,98
	2195980,92

	450
	664615,76
	2195983,92

	451
	664644,52
	2195985,76

	452
	664688,02
	2195988,34

	453
	664718,90
	2195991,26

	454
	664754,56
	2195994,05

	455
	664804,69
	2195998,65

	456
	664857,02
	2196000,81

	457
	664909,44
	2196002,90

	458
	664976,50
	2196006,22

	459
	665020,48
	2196009,00

	460
	665048,64
	2196011,07

	461
	665078,29
	2196012,33

	462
	665110,88
	2196015,13

	463
	665154,67
	2196019,85

	464
	665202,09
	2196023,11

	465
	665235,93
	2196025,27

	466
	665263,47
	2196026,37

	467
	665264,09
	2196027,59

	468
	665275,86
	2196058,17

	469
	665277,87
	2196058,80

	470
	665234,38
	2196057,23

	471
	665199,98
	2196055,04

	472
	665151,86
	2196051,73

	473
	665107,79
	2196046,98

	474
	665076,24
	2196044,27

	475
	665046,78
	2196043,01

	476
	665015,89
	2196040,79

	477
	665015,47
	2196051,18

	478
	664910,20
	2196045,22

	479
	664910,57
	2196034,99

	480
	664855,73
	2196032,78

	481
	664802,57
	2196030,59

	482
	664751,85
	2196025,94

	483
	664716,14
	2196023,15

	484
	664685,56
	2196020,25

	485
	664642,56
	2196017,69

	486
	664613,80
	2196015,86

	487
	664562,41
	2196012,82

	488
	664529,19
	2196009,43

	489
	664509,86
	2196008,55

	490
	664491,09
	2196005,91

	491
	664476,57
	2196002,74

	231
	664471,08
	2195995,40

	492
	664464,72
	2196000,16

	493
	664435,49
	2195993,77

	494
	664416,72
	2195987,73

	495
	664396,63
	2195977,79

	496
	664381,40
	2195968,33

	497
	664361,80
	2195953,11

	498
	664324,74
	2195984,41

	499
	664298,53
	2196007,52

	500
	664294,31
	2195968,57

	501
	664303,81
	2195960,20

	502
	664330,27
	2195937,75

	503
	664346,27
	2195924,38

	441
	664362,09
	2195912,81

	

	237
	665056,55
	2196030,39

	238
	665059,02
	2196032,08

	239
	665057,34
	2196034,55

	240
	665054,86
	2196032,87

	237
	665056,55
	2196030,39

	 (2)

	504
	664288,84
	2195973,39

	505
	664293,02
	2196012,42

	506
	664240,13
	2196059,83

	507
	664236,57
	2196060,81

	245
	664230,90
	2196050,45

	246
	664231,60
	2196049,56

	247
	664226,73
	2196045,52

	436
	664221,11
	2196026,69

	508
	664234,95
	2196021,50

	509
	664275,04
	2195985,57

	504
	664288,84
	2195973,39

	 (3)

	510
	665270,19
	2196026,72

	511
	665343,59
	2196030,46

	512
	665343,81
	2196060,22

	513
	665313,19
	2196060,15

	514
	665282,45
	2196058,98

	510
	665270,19
	2196026,72


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3844/чзу2

	· Площадь земельного участка 235 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	500
	664294,31
	2195968,57

	499
	664298,53
	2196007,52

	515
	664296,30
	2196009,48

	505
	664293,02
	2196012,42

	504
	664288,84
	2195973,39

	500
	664294,31
	2195968,57


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3857/чзу2

	· Площадь земельного участка 36 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	231
	664471,08
	2195995,40

	491
	664476,57
	2196002,74

	492
	664464,72
	2196000,16

	231
	664471,08
	2195995,40


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:3296/чзу1

	· Площадь земельного участка 205 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	510
	665270,19
	2196026,72

	514
	665282,45
	2196058,98

	469
	665277,87
	2196058,80

	468
	665275,86
	2196058,17

	467
	665264,09
	2196027,59

	466
	665263,47
	2196026,37

	510
	665270,19
	2196026,72


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:5153/чзу3

	· Площадь земельного участка 77 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	516
	665093,31
	2196106,45

	517
	665084,57
	2196118,11

	217
	665084,57
	2196101,60

	518
	665086,58
	2196101,60

	516
	665093,31
	2196106,45


	· Условный номер земельного участка
	· 34:14:080001:6098/чзу6

	· Площадь земельного участка 20636 м2

	· Обозначение характерных точек границ
	· Координаты, м

	· 
	· Х
	· Y


	1
	2
	3

	518
	665086,58
	2196101,60

	217
	665084,57
	2196101,60

	517
	665084,57
	2196118,11

	519
	665053,07
	2196160,17

	520
	665010,77
	2196215,98

	521
	664998,61
	2196234,08

	522
	664972,55
	2196275,18

	523
	664939,02
	2196316,12

	524
	664900,74
	2196362,74

	525
	664876,01
	2196391,48

	526
	664843,92
	2196430,78

	527
	664815,17
	2196465,37

	528
	664766,81
	2196526,62

	529
	664713,94
	2196596,45

	530
	664696,06
	2196614,68

	531
	664668,62
	2196586,29

	532
	664686,08
	2196571,89

	533
	664699,37
	2196567,97

	534
	664701,11
	2196565,37

	535
	664697,91
	2196557,97

	536
	664714,75
	2196538,35

	537
	664719,66
	2196537,97

	538
	664721,49
	2196535,45

	539
	664721,90
	2196529,99

	540
	664742,07
	2196506,32

	541
	664812,83
	2196417,95

	542
	664826,24
	2196401,76

	543
	664833,24
	2196398,39

	544
	664833,83
	2196395,28

	545
	664834,85
	2196391,44

	546
	664914,28
	2196295,83

	547
	664946,57
	2196256,40

	548
	664971,81
	2196216,59

	549
	664984,96
	2196197,91

	550
	664997,86
	2196180,15

	551
	665004,19
	2196180,07

	552
	665006,72
	2196178,46

	553
	665004,79
	2196171,35

	554
	665027,50
	2196140,92

	555
	665067,21
	2196087,63

	518
	665086,58
	2196101,60

	

	556
	665040,32
	2196166,45

	557
	665037,38
	2196167,09

	558
	665036,72
	2196164,17

	559
	665039,66
	2196163,49

	556
	665040,32
	2196166,45

	

	560
	665042,21
	2196130,83

	561
	665045,18
	2196131,15

	562
	665044,84
	2196134,15

	563
	665041,86
	2196133,79

	560
	665042,21
	2196130,83


7. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
	Номер
	X точки
	Y точки

	1
	664725.29
	2196615.20

	2
	664785.19
	2196550.20

	3
	665077.13
	2196171.94

	4
	665072.89
	2196139.07

	5
	665088.50
	2196118.85

	6
	665087.86
	2196113.73

	7
	665093.31
	2196106.45

	8
	665086.31
	2196101.40

	9
	665078.26
	2196044.44

	10
	665107.79
	2196046.98

	11
	665151.86
	2196051.73

	12
	665199.98
	2196055.04

	13
	665234.38
	2196057.23

	14
	665313.19
	2196060.15

	15
	665343.81
	2196060.22

	16
	665343.59
	2196030.46

	17
	665252.12
	2196025.80

	18
	665235.93
	2196025.27

	19
	665202.09
	2196023.11

	20
	665154.67
	2196019.85

	21
	665110.88
	2196015.13

	22
	665078.29
	2196012.33

	23
	665048.64
	2196011.07

	24
	665020.48
	2196009.00

	25
	664976.50
	2196006.22

	26
	664909.44
	2196002.90

	27
	664857.02
	2196000.81

	28
	664804.69
	2195998.65

	29
	664754.56
	2195994.05

	30
	664718.90
	2195991.26

	31
	664688.02
	2195988.34

	32
	664644.52
	2195985.76

	33
	664615.76
	2195983.92

	34
	664564.98
	2195980.92

	35
	664531.54
	2195977.50

	36
	664512.82
	2195976.65

	37
	664496.74
	2195974.39

	38
	664443.82
	2195962.84

	39
	664428.78
	2195958.00

	40
	664412.20
	2195949.79

	41
	664399.71
	2195942.04

	42
	664362.09
	2195912.81

	43
	664346.27
	2195924.38

	44
	664330.27
	2195937.75

	45
	664303.81
	2195960.20

	46
	664275.04
	2195985.57

	47
	664234.95
	2196021.50

	48
	664215.28
	2196028.88

	49
	664194.38
	2196014.97

	50
	664142.35
	2195993.53

	51
	663828.27
	2195857.64

	52
	663571.19
	2195679.98

	53
	663453.77
	2195604.75

	54
	663004.60
	2195282.63

	55
	662898.88
	2195169.66

	56
	662840.07
	2195191.52

	57
	662842.65
	2195197.57

	58
	662837.00
	2195203.88

	59
	662848.35
	2195213.78

	60
	662870.30
	2195237.17

	61
	662900.67
	2195252.88

	62
	662912.68
	2195266.10

	63
	662938.89
	2195284.09

	64
	662956.56
	2195296.65

	65
	662988.65
	2195318.84

	66
	663011.61
	2195334.16

	67
	663035.23
	2195350.08

	68
	663062.28
	2195368.83

	69
	663095.99
	2195392.48

	70
	663134.50
	2195419.32

	71
	663166.51
	2195442.29

	72
	663196.73
	2195463.48

	73
	663231.76
	2195488.41

	74
	663260.76
	2195509.83

	75
	663291.80
	2195532.89

	76
	663325.03
	2195556.91

	77
	663353.53
	2195577.61

	78
	663383.36
	2195598.33

	79
	663403.21
	2195612.38

	80
	663444.76
	2195641.02

	81
	663483.12
	2195669.02

	82
	663510.84
	2195689.27

	83
	663520.14
	2195695.21

	84
	663540.73
	2195707.58

	85
	663570.09
	2195729.25

	86
	663616.69
	2195760.74

	87
	663638.17
	2195774.59

	88
	663662.39
	2195792.09

	89
	663688.86
	2195810.04

	90
	663727.48
	2195833.90

	91
	663775.18
	2195864.31

	92
	663789.26
	2195873.72

	93
	663799.32
	2195879.93

	94
	663812.90
	2195887.93

	95
	663822.47
	2195893.61

	96
	663828.98
	2195896.94

	97
	663837.32
	2195900.56

	98
	663844.36
	2195903.92

	99
	663875.47
	2195920.09

	100
	663897.88
	2195929.64

	101
	663923.66
	2195941.32

	102
	663956.49
	2195954.17

	103
	664000.43
	2195972.50

	104
	664037.77
	2195986.66

	105
	664057.49
	2195993.14

	106
	664082.28
	2196003.40

	107
	664112.80
	2196014.53

	108
	664125.97
	2196019.41

	109
	664150.26
	2196028.77

	110
	664168.94
	2196035.87

	111
	664173.81
	2196037.87

	112
	664204.39
	2196052.23

	113
	664227.93
	2196065.09

	114
	664231.28
	2196063.65

	115
	664225.68
	2196053.45

	116
	664225.41
	2196052.77

	117
	664225.33
	2196051.77

	118
	664225.52
	2196050.90

	119
	664223.55
	2196049.16

	120
	664226.73
	2196045.52

	121
	664231.60
	2196049.56

	122
	664230.90
	2196050.45

	123
	664236.57
	2196060.81

	124
	664240.13
	2196059.83

	125
	664245.30
	2196055.20

	126
	664256.29
	2196051.46

	127
	664361.55
	2195958.99

	128
	664399.94
	2195988.40

	129
	664490.69
	2196012.63

	130
	664604.68
	2196020.00

	131
	664792.41
	2196035.44

	132
	664858.43
	2196038.55

	133
	664888.14
	2196034.09

	134
	664903.48
	2196034.70

	135
	664910.44
	2196038.51

	136
	664910.07
	2196048.74

	137
	665015.29
	2196056.63

	138
	665015.67
	2196046.23

	139
	665054.58
	2196048.40

	140
	665061.16
	2196095.75

	141
	665004.79
	2196171.35

	142
	665006.72
	2196178.46

	143
	665004.19
	2196180.07

	144
	664997.86
	2196180.15

	145
	664984.96
	2196197.91

	146
	664971.81
	2196216.59

	147
	664946.57
	2196256.40

	148
	664914.28
	2196295.83

	149
	664834.85
	2196391.44

	150
	664833.24
	2196398.39

	151
	664826.24
	2196401.76

	152
	664812.83
	2196417.95

	153
	664742.07
	2196506.32

	154
	664721.90
	2196529.99

	155
	664721.49
	2196535.45

	156
	664719.66
	2196537.97

	157
	664714.75
	2196538.35

	158
	664697.91
	2196557.97

	159
	664701.11
	2196565.37

	160
	664699.37
	2196567.97

	161
	664686.08
	2196571.89

	162
	664683.42
	2196574.08

	163
	664674.84
	2196570.89

	164
	664666.53
	2196591.80

	165
	664678.59
	2196596.60

	166
	664696.06
	2196614.68

	167
	664703.90
	2196606.68

	168
	664997.53
	2196235.78

	169
	665052.05
	2196165.14

	170
	665051.65
	2196162.04

	171
	665010.77
	2196215.98

	172
	664998.61
	2196234.08

	173
	664732.40
	2196572.07

	174
	664766.83
	2196534.71

	175
	664889.20
	2196376.16

	176
	664876.01
	2196391.48

	177
	664843.92
	2196430.78

	178
	664815.17
	2196465.37

	179
	664766.81
	2196526.62

	180
	662958.75
	2195268.76

	181
	662892.31
	2195197.77

	182
	662870.33
	2195206.04

	183
	662875.14
	2195210.82

	184
	662883.09
	2195216.77

	185
	662915.54
	2195233.55

	186
	662928.57
	2195247.89

	187
	662952.64
	2195264.41


8. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков устанавливаться согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков утвержденный приказом Росреестра от 10 ноября 2020г. №П/0412.
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