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«Строительство трубопроводов ЦИТС «Волгограднефтегаз» в 2026 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скважины 160 Коробковской до замерной №3)


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ


Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»


- Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000.
- Чертеж красных линий не разрабатывается, т.к. существующие, устанавливаемые и отменяемые красные линии отсутствуют. Согласно ч.11 ст.1 ГрК РФ от 12.04.2004г. №190-ФЗ красные линии устанавливаются для территорий общего пользования. Образование территорий общего пользования проектом не предусматривается. Существующие красные линии (и, как следствие, отменяемые) в границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.
- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается ввиду отсутствия линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
 Наименование объекта
«Строительство трубопроводов ЦИТС «Волгограднефтегаз» в 2026 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скважины 160 Коробковской до замерной №3).

Основные характеристики объекта
[bookmark: _Toc500765729]Проектом предусмотрено строительство следующих линейных сооружений:
· Нефтяной шлейф от скважины 160 Коробковской до замерной №3, L=1648,01 м, ∅99,3х3,0 СТП.
	Наименование объекта
	Длина участка, м
	Диаметр и толщина стенки, мм
	Объем перекачки, м3/сут
	Обводненность, %
	Давление в начале, МПа
	Давление в конце, МПа

	Нефтяной шлейф от скважины 160 Коробковской до замерной №3
	1648,01
	99,3х3,0
	110
	97,8
	2,01
	1,7



2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
В административном отношении район работ находится на территории Котовского района Волгоградской области. Административный центр Котовского района - г. Котово располагается в 4,5 км к северо-востоку от участка работ.






















2.2 Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного объекта



	№ п.п.
	X
	Y

	1
	664229.85
	2196065.01

	2
	664243.15
	2196045.03

	3
	664195.32
	2196013.20

	4
	664143.13
	2195991.69

	5
	663829.25
	2195855.88

	6
	663580.43
	2195683.93

	7
	663564.38
	2195683.93

	8
	663481.60
	2195630.90

	9
	663473.24
	2195614.85

	10
	663454.89
	2195603.10

	11
	663419.00
	2195577.36

	12
	663433.57
	2195557.04

	13
	663376.69
	2195516.25

	14
	663362.12
	2195536.56

	15
	663005.92
	2195281.12

	16
	662899.42
	2195167.32

	17
	662832.54
	2195192.46

	18
	662840.99
	2195214.93

	19
	662892.86
	2195195.43

	20
	662990.02
	2195299.24

	21
	663441.42
	2195622.97

	22
	663444.75
	2195625.11

	23
	663463.34
	2195660.77

	24
	663546.33
	2195713.93

	25
	663581.62
	2195713.93

	26
	663817.55
	2195876.97

	27
	664133.79
	2196013.80

	28
	664183.99
	2196034.49






2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Линейные объекты, подлежащие реконструкции или переносу в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения такие как:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
не определяются ввиду отсутствия объектов капитального строительства проектируемых в составе данного линейного объекта.





2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

	[bookmark: _Hlk162593946]№
п/п
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
адрес или № телефона
	Примечание

	Трасса нефтяного шлейфа от скважины 160 Коробковской до замерной №3

	1
	ПК0+31.5
	ВЛ 6кВ
	-
	-
	88
	ООО «РИТЭК», ЦИТС «Волгограднефтегаз»
	3пр.

	2
	ПК1+23.2
	Газопровод
	-
	1,5
	80
	ООО Газпром трансгаз Волгоград
	

	3
	ПК1+31.1
	Каб. связи
	-
	1,2
	82
	
	

	4
	ПК1+43.3
	Каб. связи
	-
	1,0
	81
	
	

	5
	ПК7+71.8
	Нефтепровод
	-
	1,2
	61
	ООО «РИТЭК», ЦИТС «Волгограднефтегаз»
	

	6
	ПК7+78.0
	Нефтепровод
	-
	1,4
	60
	
	

	7
	ПК8+44.2
	Нефтепровод
	-
	0,8
	77
	
	

	8
	ПК8+55.3
	Нефтепровод
	-
	2,0
	61
	
	

	9
	ПК13+82.1
	Нефтепровод
	-
	1,8
	75
	
	

	10
	ПК15+34.1
	ВЛ 6кВ
	-
	-
	70
	
	3пр.




Для сохранения всех существующих объектов капитального строительства при проектировании и строительстве планируемого линейного объекта обязательным является соблюдение требований технических условий собственников существующих ОКС с которыми происходит пересечение, сближение или примыкание.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В рамках проведения охранно-разведочных работ по выявлению объектов, обладающих признаками культурного наследия, получено заключение об отсутствии объектов культурного наследия от Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области письмо № 53-08-19/726 от 09.02.2026 года.


2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
	
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период проведения строительства направлены на предупреждение загрязнения атмосферы выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных работ:
приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;
проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин;
обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 ÷ 15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;
осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;
подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду.
Для обеспечения герметизации вновь смонтированный трубопровод перед пуском в эксплуатацию подлежит испытанию на прочность и плотность с контролем швов неразрушающими методами.
В качестве защитных мероприятий для обслуживающего персонала во время проведения строительных работ могут быть предложены:
использование технических средств (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);
дистанционное управление;
организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия);
использование средств индивидуальной защиты (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему; противошумные шлемы и каски; противошумные костюмы).
Режим труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.	
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
	При эксплуатации проектируемых объектов меры по предотвращению загрязнения почв и грунтов связаны с соблюдением правил эксплуатации технологического оборудования и предупреждением возникновения аварийных ситуаций. С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 
	внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования;
	осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании. 
С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ предусмотрены следующие мероприятия:
	выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов на специально организуемых площадках; 
	снижение землеемкости за счет более компактного размещения строительной техники;
	 соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов производства и потребления;
	вывоз отходов по мере заполнения контейнеров; 
	осуществление своевременной уборки мусора, производственных и бытовых отходов;
	благоустройство территории после проведения строительства; 
[bookmark: _Toc234853750]проведение технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель.
	Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов
В период строительства проектируемого объекта сбору подлежат производственные сточные воды после промывки трубопровода и хозяйственно-бытовые сточные воды от жизнедеятельности строителей.
По мере накопления отходы из емкости вывозятся на очистные сооружения в соответствии с договором по сбору и транспортировке сточных вод и отходов.
[bookmark: _Toc234853751]Вода после промывки и гидроиспытания трубопроводов сбрасывается в сборно-разборные ёмкости, с дальнейшим вывозом на специализированное предприятие в соответствии с договором.
Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления
[bookmark: _Hlk139442749]Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период проведения строительства предусмотрены следующие мероприятия: 
	очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и строительного мусора; 
	организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
	накопление отходов на специально устроенных площадках раздельно по видам и классам опасности с учетом агрегатного состояния, консистенции и дальнейшего их направления; 
	маркировка контейнеров для накопления отходов («ТКО», «Обтирочный материал» и др.); 
	своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам их размещения, обезвреживаний, переработки и др.;
	своевременное заключение договоров на транспортирование и передачу отходов сторонним организациям, имеющих лицензии на соответствующий вид обращения с отходами, и полигонами отходов, внесенными в ГРОРО; 
	своевременное обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально разработанным программам, назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций.
[bookmark: _Toc234853752]	Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод
При разработке проекта для принятия оптимальных решений и с целью максимального исключения негативного воздействия на геологическую среду (недра) в период проведения строительно-монтажных работ рекомендуется следующий комплекс мероприятий: 
	обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства, перемещение строительной техники и автотранспорта только по существующим и проектируемым дорогам; 
	во избежание образования и развития экзогенных процессов предусматривать планировку и благоустройство нарушенных при строительстве участков земли на площадках и трассах различных коммуникаций; 
	размещение временных площадок для нужд строительства (площадка стоянки строительной техники, санитарные помещения и т.п.) на площадках с твердым непроницаемым покрытием (сборные бетонные и железобетонные плиты и др.); 
	проведение учета всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принятие срочных мер по их ликвидации; 
	получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования, строительной технике и механизмах, и своевременное реагирование на все отклонения его технического состояния от нормального; 
	выход на линию автотранспорта и строительной техники, прошедшей допуск по результатам технического обслуживания и проверки; 
	организация сбора, накопление и транспортирования отходов, образующихся в период строительства, в соответствии с решениями настоящего проекта; 
	своевременный вывоз производственно-дождевых сточных вод и жидких бытовых отходов биотуалета с территории кустовой площадки;
	в целях предупреждения экзогенных геологических процессов территория, затронутая строительством, благоустраивается сразу же после окончания работ. 
Для защиты недр и с целью максимального исключения негативного воздействия на геологическую среду в период эксплуатации проектируемого объекта рекомендуется следующий комплекс мероприятий: 
	защита трубопроводов от коррозии (антикоррозионная защита усиленного типа, электрохимзащита); 
	полная герметизация технологического процесса. 
[bookmark: _Toc234853753]Осуществление данного комплекса мероприятий по охране геологической среды (недр) позволит обеспечить минимальные уровни воздействий намечаемой деятельности в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта и не вызовет активизации опасных экзогенных геологических процессов и загрязнение геологической среды. Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций так же позволят предотвратить и снизить до минимума негативное воздействие аварийных ситуаций на геологическую среду (недра).
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания
[bookmark: _Hlk139442806]Для охраны почвенно-растительного слоя в период строительства объекта проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 
	размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под строительство; 
	движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым дорогам; 
	транспортировка крупногабаритного и тяжелого оборудования блоками по дорогам с уплотненным покрытием.
Для уменьшения негативного воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, необходимо: 
	исключение проливов и утечек, сброса отработанных неочищенных сточных вод и нефтепродуктов на почвенный покров; 
	раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 
	техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах, расположенных вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 
	организация мест хранения строительных материалов на территории, свободной от древесной растительности, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами;
	последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
	защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей. 
В период эксплуатации минимизация воздействия на растительный покров обеспечивается поддержанием в рабочем состоянии водопроводных сооружений во избежание подтопления и заболачивания прилегающих территорий. 
С целью снижения негативного воздействия на животный мир при строительстве проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия: 
	минимальное отчуждение земель, отводимых под строительство объекта; 
	сокращение площади нарушения почвенного и растительного покрова; 
	апрет со стороны администрации предприятия ввоза и хранения близ территории строительства всех орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.); 
	запрет на беспривязное содержание собак, запрет любительской охоты; 
	щадящий шумовой и световой режим при проведении работ в процессе строительства; 
	устройство ограждения потенциально опасных объектов (мест складирования строительных материалов, отходов и т.д.).
[bookmark: _Toc234853755]	Программа производственного экологического контроля, мониторинга
Важную роль в обеспечении надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки, состоянием компонентов природной среды и предупреждении необратимых изменений играет комплексный экологический мониторинг.
Экологический мониторинг представляет собой целостную систему методов и средств наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, в том числе изменяющиеся под воздействием техногенных факторов. 
Экологический мониторинг должен включать систематический анализ состояния воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды, почвы, животного и растительного мира, а также отслеживание их изменений под влиянием строительства и эксплуатации проектируемых объектов.
Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть направлен на обеспечение надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов природной среды в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, выработку оперативных организационно-технических решений и природоохранных мер по предотвращению необратимых изменений состояния компонентов окружающей природной среды и ликвидации возможных нарушений.
При ведении экологического мониторинга должны решаться следующие задачи:
	своевременное выявление изменений состояния природной среды (в том числе предсказанных) на основе наблюдений;
	оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз ее возможных изменений, сравнение прогнозных и фактических воздействий на природные объекты, проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных решений и природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов мониторинга;
	изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению природной среды, причинению ущерба отдельным компонентам среды;
	контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов образования различных отходов;
	проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных решений для строительства объектов и природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов мониторинга;
	проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и других подобных документов, предъявляемых к состоянию природной среды;
	выработка рекомендаций по устранению и предупреждению негативных процессов;
	информационное обеспечение данными по мониторингу заказчика и государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.
Выбор схемы размещения пунктов мониторинга проводится с учетом необходимости:
	контроля источников воздействия на природную среду;
	контроля природной среды на расстояниях от источников воздействия, где оно не должно прослеживаться на уровнях, превышающих ПДК, с учетом рекомендаций нормативных документов;
	возможности доступа людей и технических средств в пункты наблюдений. Программы производственного экологического контроля и экологического мониторинга в период эксплуатации
ПЭК и ПЭМ в области охраны атмосферного воздуха
При эксплуатации проектируемого объекта отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ. Организация производственного экологического контроля и экологического мониторинга в области охраны атмосферного воздуха не требуется.
[bookmark: _Hlk120540529]Ввиду отсутствия источников шума при эксплуатации проектируемого объекта, производственный контроль акустических факторов на объекте не предусматривается.
ПЭК в области охраны и использования водных объектов
[bookmark: _Hlk120540611]На проектируемых сооружениях в период эксплуатации не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, также не предусматривается сброс в водные объекты или подземные горизонты на территории проектируемых сооружений.
Таким образом, ПЭК в области охраны и использования водных объектов на период эксплуатации не предусматривается.
ПЭМ состояния поверхностных водных объектов
[bookmark: _Hlk133393974]Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды включает наблюдения за поверхностной гидросферой, являющейся наиболее подверженной возможному загрязнению и изменению её элементов в случае утечек и аварий. 
Такие наблюдения необходимы для оценки и прогноза качественного состояния поверхностных вод и основаны на результатах опробования и химико-аналитических определений загрязняющих компонентов в наблюдательных пунктах. Система гидрохимического наблюдения должна функционировать в течение всего периода возможной эксплуатации проектируемого объекта и обеспечивать информацией работы по оценке воздействия на окружающую среду данных объектов. 
Задачами режимных наблюдений являются: 
	своевременное обнаружение загрязнения поверхностных вод; 
	изучение размеров и динамики загрязнения вод во времени и по площади, т.е. определение скорости и направления распространения загрязнения; 
	определение источников загрязнения и своевременное устранение их негативного влияния; 
	получение необходимой исходной информации для проведения прогнозных расчетов изменения уровня и распространения загрязнения в подземных и поверхностных водах. 
Местоположение пунктов наблюдения за состоянием поверхностных вод назначается с учетом гидрометеорологических и морфометрических особенностей водных объектов. На реке, в частности, один створ устанавливают выше по течению от источника загрязнения, вне зоны его влияния (фоновый). Другой створ – ниже источника загрязнения (контрольный). Сравнение показателей фонового и контрольного створов позволяет судить о характере и степени загрязненности воды под влиянием источника загрязнения. При назначении точек отбора принимаются во внимание также гидродинамические характеристики объектов, близость транспортных путей, удобство подхода к месту отбора.
Программы производственного экологического контроля и экологического мониторинга в период проведения строительства
Атмосферный воздух
Учет выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается необходимостью определения их соответствия установленным экологическим нормативным требованиям и оценки влияния строительных работ на состояние атмосферного воздуха. 
В процессе проведения строительно-монтажных работ (СМР) и рекультивации воздействие на атмосферный воздух, в основном, выражается в неорганизованных выбросах при работе строительной техники, сварочного агрегата, проведении лакокрасочных работ.
Выбросы загрязняющих веществ, выделяемые в атмосферный воздух при работе организованных и неорганизованных источников в период проведения строительства и рекультивации, определяются расчетным методом. Расчетный метод наблюдений определения выбросов не требует размещения пункта контроля. Также в период проведения строительства и рекультивации согласно ГОСТ 33997-2016 и ГОСТ 17.2.2.01-84 предусматривается контроль токсичности отработанных газов и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Контроль проводится на специальных контрольно-регулировочных пунктах по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается подрядными организациями - владельцами данных транспортных средств. 
Мониторинг атмосферного воздуха в период проведения строительства и рекультивации предназначен для определения степени воздействия объектов строительства на состояние атмосферного воздуха в пределах строительства и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия в соответствии с требованиями 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». В период проведения строительства и рекультивации мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на границе ближайшего населенного пункта. При проведении мониторинга в период проведения строительства и рекультивации в атмосферном воздухе контролируются концентрации загрязняющих веществ: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, сажа, сумма углеводородов. Отбор проводят 1 раз за период строительства, 1 раз за период рекультивации. Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется согласно требованиям и рекомендациям ГОСТ 17.2.4.02‑81 (с действующими изменениями) «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», «Наставлениям гидрометеорологическим станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 1985г.). 
Отходы производства и потребления
Производственный экологический контроль в области обращения с отходами предусматривает определение соответствия правилам обращения с отходом каждого вида; целостность и степень заполнения накопительных емкостей, площадок, а также соответствие требованиям к регистрации количества отходов. Наблюдения проводятся в местах сбора и накопления отходов, а также затрагивают территорию строительного землеотвода или стационарного объекта обеспечения строительства за пределами мест сбора и накопления отходов. В период строительства проектируемых объектов и рекультивации результаты ПЭК используются в целях формирования необходимой ежеквартальной отчетности. Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется постоянно на протяжении всего периода строительства и эксплуатации. 
[bookmark: _Hlk120541301]
ПЭК осуществляется на территория строительного землеотвода и в местах накопления отходов, контроль осуществляется постоянно на протяжении всего периода проведения строительства, контроль – визуальный.
Почвенный покров 
Объектами мониторинга являются почвенный покров на участке проведения строительства, а также земли, нарушенные в процессе строительных и земляных работ. Контроль загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления, а также при проливах технологических жидкостей на почвенный покров совмещается с наблюдениями в рамках ПЭК за обращением с отходами (с периодичностью 1 раз в период проведения строительства, 1 раз в период рекультивации) и заключается в проведении визуального маршрутного контроля в местах накопления отходов. Режимные пункты наблюдения рекомендуется установить в местах, где вероятность негативных воздействий на почвенный покров наибольшая, а именно на площадках пуска и приема СОД, а также на площадке дренажной емкости. Также предусматривается визуальный контроль почвенного покрова посредством маршрутных наблюдений вдоль линейных сооружений, строительство которых предусматривает непосредственное нарушение почвенного покрова, 1 раз после завершения строительно-монтажных работ на наличие очагов загрязнения нефтепродуктами, и после проведения технической рекультивации. При наличии очагов загрязнения технологическими жидкостями определяется размер очага, глубина и степень загрязнения. Отбор проб почвы следует производить в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017. Количественный состав загрязняющих веществ в пробах почв рекомендуется контролировать по следующим показателям: хлорид-ион, сульфат-ион, рН, нефтепродукты; валовое содержание тяжелых металлов: свинец, цинк, медь, никель, хром, ртуть, мышьяк; подвижные формы тяжелых металлов: свинец, цинк, медь, никель, хром, ртуть, мышьяк. 
Оценка качества почвенного покрова производиться на основании сравнения результатов исследований, с фоновыми концентрациями веществ полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. Периодичность -1 раз за период проведения строительства.
Растительный и животный мир 
[bookmark: _Hlk120541324]Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей среды. Поэтому важной составной частью экологического мониторинга является организация наблюдений за состоянием растительного покрова. Во время проведения строительства и рекультивации, а также после нее проводится мониторинг состояния растительности на участке, нарушенном в связи строительством проектируемого объекта. На рекультивируемой территории так же предусматривается проведение мониторинга растительного покрова посредством визуального контроля после завершения. 
Таким образом, в качестве ПЭМ состояния растительного покрова и животного мира достаточно регулярного визуального осмотра в течение вегетационного периода состояния растительного покрова в ходе маршрутного обследования территории участка 
строительства и рекультивации (площадка контура объекта, трасса нефтепровода). Периодичность контроля - регулярно во время проведения строительства; 1 раз после завершения строительства.
Подземные воды 
Работы по мониторингу подземных вод необходимо начать до ввода в действие проектируемых сооружений. Минимально необходимый для решения поставленных задач состав работ включает отбор проб воды из подземных источников и обработку полученных результатов.
Поверхностные воды 
Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды включает наблюдения за поверхностной гидросферой и донными отложениями, являющейся наиболее подверженным возможному загрязнению и изменению ее элементов в случае утечек и аварий. 
Наблюдения за поверхностной гидросферой и донными отложениями необходимы для оценки и прогноза состояния поверхностных вод и основаны на результатах опробования и химико-аналитических определений загрязняющих компонентов в наблюдательных пунктах. Система гидрохимического наблюдения должна функционировать в течение всего периода эксплуатации объекта и обеспечивать информацией работы по оценке воздействия на окружающую среду данных объектов.
Донные отложения, аккумулируя загрязняющие вещества, выводящиеся из водной массы, поступающие в водоем с водосборов в течение длительного промежутка времени, накапливаются и аккумулируются в отложениях, являясь индикатором экологического состояния территории, своеобразным интегральным показателем уровня загрязненности окружающей среды. 
Донные отложения являются долговременной депонирующей средой и по их состоянию можно судить о степени загрязнения окружающей среды на протяжении долгосрочного периода времени, тогда как гидрохимические показатели характеризуют состояние окружающей среды и водоема в частности на момент наблюдений. 
Ненарушенные донные отложения позволяют установить фоновые уровни концентраций элементов и соединений, с которыми могут сравниваться современные содержания.
Донные отложения отбираются в тех же контрольных точках, что и поверхностные воды и выступают в качестве дополнительного индикатора состояния поверхностных вод, характеризуя процессы седиментации и аккумуляции химических элементов и веществ на дне водоемов.
Определение пунктов отбора проб рекомендуется проводить с учетом требований п. 6.1 ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше». 
Согласно ГОСТ 17.1.3.12-86 на водоемах пункт контроля качества воды должен быть установлен у берега со стороны очага возможного загрязнения.
На водотоках должно быть не менее двух пунктов контроля - выше и ниже границы очага возможного загрязнения.
Согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков, периодичность проведения контроля рекомендована по обязательной программе в основные фазы водного режима (половодье, паводок и межень) не реже 1 раза в квартал. 
Обязательная программа предусматривает определение следующих показателей:
визуальные наблюдения;
температура, °С; цветность, градусы; прозрачность, см; запах, баллы;
концентрация растворенных в воде газов — кислорода, диоксида углерода, мг/дм3 (мг/л);
концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 (мг/л);
водородный показатель (pH);
окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ;
концентрация главных ионов — хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм3 (мг/л);
химическое потребление кислорода, мг/дм3 (мг/л);
биохимическое потребление кислорода за 5 сут, мг/дм3 (мг/л);
концентрация биогенных элементов — аммонийных, нитритных и нитратных ионов, фосфатов, железа общего, кремния, мг/дм3 (мг/л);
концентрация широко распространенных загрязняющих веществ — нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ, летучих фенолов, пестицидов и соединений металлов, мг/дм3 (мг/л).
При определении гидрохимических показателей качество воды оценивают путем сопоставления этих показателей, определяемых в пунктах контроля, с установленными нормами качества воды.
Отбор проб поверхностных вод и донных отложений осуществляется по:
- ГОСТ 17.1.5.05. -85 «Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
- ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
- ГОСТ 17.1.5.01-80 «Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

[bookmark: _Hlk9259065][bookmark: _Hlk8826229]Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 804-дсп и приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632дсп.
Согласно СП 165.1325800.2014 для проектируемого объекта должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.
Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на месторождениях. 
Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения. Объекты находятся вне зоны светомаскировки РФ, согласно ГОСТ Р 55201-2012 (территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы.
Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в особый период в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.
На проектируемых напорных трубопроводах и нефтегазосборных сетях обращаются опасные вещества – нефть и попутный нефтяной газ, которые являются легковоспламеняющейся жидкостью и горючим газом соответственно.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ (ст.2, п.1) проектируемые в составе проектной документации «Реконструкция трубопроводов ТПП «Волгограднефтегаз» в 2023 году» объекты являются опасными производственными объектами (ОПО), т.к. на них обращаются и транспортируются горючие вещества. 
Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду приведен в таблице 









	Вещество
	Степень опасности и характер воздействия вещества
на организм человека и окружающую среду

	Нефть 
	Нефть по степени воздействия на организм относится к III классу опасности (аэрозоль), умеренно опасные, пары нефти к - IV классу опасности, малоопасный (ГОСТ 12.1.007-76).
ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (аэрозоль).
Обладают наркотическим действием на людей, вызывают острые отравления, функциональные изменения со стороны центральной нервной системы, нарушения желудочной секреции, понижение гемоглобина в крови, влияют на печень, сердечно-сосудистую, эндокринную, дыхательную и другие системы.
При возникновении пожаров пролива нефти возможно термическое поражение людей тепловым излучением, а также воздушной ударной волной при взрыве топливовоздушной смеси.
Аварийные разливы нефти, пожары проливов, взрывы ТВС приводят к загрязнению окружающей среды (земель, воды и воздуха), лесным пожаром, деградации почв, гибели флоры и фауны.

	Попутный
нефтяной газ
(ПНГ)
	Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к IV классу опасности. 
Газ в растворенном состоянии и свободной фазе. Углеводороды С1-С5 поступают в организм человека главным образом через дыхательные пути. При отравлении нефтяным газом вначале наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, головокружение, тошнота. При тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, ослабление дыхания, появляется желтушная окраска белковой оболочки глаза.



[bookmark: _Toc54878913]Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта
[bookmark: _Toc365293340]Согласно п. 10.2 СП 165.1325800.2014 разрабатывать мероприятия по комплексной маскировки территории объекта не требуется. 
Проектируемый объект расположен в Волгоградской области, которая, в соответствии с п. 3.12 ГОСТ Р 22.2.13-2023, входит в зону световой маскировки. 
Согласно п.10.3 СП 165.1325800.2014 световая маскировка предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.
На проектируемом объекте не предусматривается внутреннее и наружное освещение. Следовательно, эксплуатация проектируемого объекта в режиме частичного затемнения не предполагается.
При подаче сигнала «Воздушная тревога» вводится режим ложного освещения. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующим требованиям СП 264.1325800.2016.
Применение световых приборов ремонтной бригадой в режиме ложного освещения необходимо производить с учетом требований п. 5.1.6, п. 5.1.7 СП 264.1325800.2016:
	весь световой поток осветительных приборов необходимо направлять в нижнюю полусферу;
	необходимо использовать переносные осветительные фонари с освещенностью поверхностей не более 2 лк;
	размер светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности должен создавать не более 1 м;
	осветительные приборы размещаются так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности;
	не допускается установка осветительных приборов вблизи с поверхностями с зеркальным характером.
Режим ложного освещения отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».
[bookmark: _Toc128573256]Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для исключения разгерметизации трубопроводов и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ, проектной документацией предусмотрены следующие технические решения:
- система транспорта продукции герметична;
- необходимый уровень конструктивной надежности трубопроводов обеспечивается путем категорирования трубопроводов и их участков в зависимости от назначения;
- способ прокладки трубопровода – подземный траншейным способом, глубина:
- не менее 0,8 м согласно п.9 СП 36.13330.2012 по трассе трубопровода;
- не менее 0,5 метров от линии предельного размыва, но не менее 1,0 м от дна водной преграды до верха забалластированного трубопровода на участках пресечения с водными преградами;
- расчеты трубопровода выполнены по предельным состояниям, конструктивная характеристика трубопровода удовлетворяет заданным эксплуатационным требованиям, вновь проектируемые участки трубопровода из принятой проектом трубы при проектных заданных параметрах, отвечают условиям прочности и пластичности. При проектировании был выполнен расчет максимальных суммарных напряжений, возникающих в сечении трубопровода от неблагоприятных сочетаний нагрузок в период его строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями норм. Расчет толщины стенки был выполнен на максимальное рабочее давление;
- соответствие подобранной трубы воспринимаемым эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетом; трасса трубопровода выполнена:
- из стальных бесшовных труб повышенной коррозионной стойкости;
- толщина стенки труб обеспечивает герметичную перекачку в нормативный срок службы с учетом механических нагрузок и поправки на коррозию металла;
- трубы, принятые в проекте, отличаются повышенной стабильностью механических характеристик, низкой температурой вязко-хрупкого перехода, повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии. Все трубы на заводе-изготовителе подвергаются гидравлическому испытанию по специальной методике;
- трубы с заводским покрытием поставляются с выполнением обязательных требований по контролю химического состава, определению содержания водорода, контролю твердости, испытанию на растяжение, на ударный изгиб, на сплющивание, на стойкость к водородному, сульфидному растрескиванию, определению скорости общей коррозии и др.;
- при выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства;
- для своевременного отключения проектируемых участков трубопроводов проектной документацией предусмотрены узлы запорной арматуры;
- расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении трубопровода с указанными 
объектами и аналогичными по функциональному назначению трубопроводами приняты в соответствии с требованиями действующих норм;
- при строительстве трубопроводов для снижения риска возникновения аварийных ситуаций проектом предусмотрены: контроль качества сварки, очистка полости, испытание трубопроводов;
- все соединения по трассе газопровода - электросварные;
- для обеспечения безопасной эксплуатации объектов и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль трассы проектируемого трубопровода;
- применение оборудования во взрывозащищенном исполнении; 
Безопасность АГРС обеспечена рядом мероприятий:
- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;
- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;
- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;
- применена арматура, обеспечивающая герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544 - 2015;
- выполнена молниезащита;
- на дыхательных линиях емкостей предусмотрены предохранители огневые;
- блок-здание АГРС укомплектовано сигнализаторами довзрывоопасных концентраций с сигнализацией аварийной концентрации горючих газов 10% от НКПВ с отключением всех электроприемников блока (кроме вентилятора). Вентиляционные установки сблокированы с газоанализатором для автоматического включения при концентрации горючих газов 10% от НКПВ;
- контроль загазованности наружных площадок предусматривается периодически переносными газоанализаторами. Контроль наружных площадок осуществляется производственным персоналом, который обеспечен переносными газоанализаторами;
- полы в помещении блока АГРС предусмотрены герметичными и искробезопасными;
- предусмотрен контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;
- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;
- конструкция емкостей исключает появление свободной струи продукта.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прикосвенном прикосновении, в случае повреждения изоляции, в проекте предусмотрены следующие мероприятия в электроустановках до 1 кВ: защитное зануление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.
Для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества на оборудовании и на теле человека электротехнической частью проекта предусматривается отвод зарядов путем заземления корпусов оборудования и коммуникаций, а также обеспечения постоянного электрического контакта транспортируемых продуктов и тела человека с заземлением. Присоединению к контуру заземления при помощи отдельного ответвления, независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций, подлежат все аппараты, емкости, агрегаты, где возможно образование зарядов статического электричества. Заземляющее устройство для защиты от опасных проявлений зарядов статического электричества объединено с устройством защитного заземления электрооборудования и молниезащиты.
В процессе эксплуатации трубопровод подлежит техническому диагностированию, по результатам которого определяется состояние трубопроводов, фактическая скорость 
коррозии металла труб, оборудования и изоляции и назначается новый срок безопасной эксплуатации трубопроводов либо рекомендуется их ремонт или вывод из эксплуатации. 
Для оценки деформаций или других видов контроля внутренней поверхности трубопровода будут использоваться диагностические снаряды. В основу диагностики с помощью диагностических снарядов положено их беспрепятственное прохождение от узла запуска, расположенного в начале трубопровода, к узлу приема, расположенному в конце трубопровода.
Для защиты проектируемого объекта от предполагаемых опасных природных процессов проектной документацией применены специальные мероприятия.
При проектировании был выполнен расчет максимальных суммарных напряжений, возникающих в сечении трубопровода от неблагоприятных сочетаний нагрузок в период его строительства и эксплуатации. Расчетная толщина стенки рабочего трубопровода определена для температурного перепада, характерного для данного региона 40ºС.
Комплекс средств молниезащиты проектируемого объекта включает в себя защиту от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система). С целью защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества на площадках крановых узлов и узлов СОД все нормально не находящиеся под напряжением металлические конструкции, технологические трубопроводы, металлоконструкции ограждения должны быть соединены в единую металлическую цепь и присоединены к устройству заземления. Непосредственное присоединение заземляющих проводников к технологическим трубопроводам и крановым узлам осуществляется организациями, монтирующими это оборудование.
Инженерная защита территории от подтопления поверхностными водами включает в себя:
- вертикальную планировку с организацией поверхностного стока на примыкающую к проектируемым площадкам свободную территорию;
- качественное уплотнение насыпи под проектируемыми площадками;
- устройство щебеночного покрытия на площадках.
[bookmark: _Toc54878914]Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом многолетних трав по слою торфо-песчанной смеси толщиной 0,1 м.	Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ
[bookmark: _Toc365293341]В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, т.к. расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды персонала осуществляется привозной водой.
[bookmark: _Toc54878915]Объекты не находятся в зонах радиоактивного и химического заражения, дополнительные меры не требуются.
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)
Под режимами радиационной защиты понимается порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.
[bookmark: _Toc54878916][bookmark: _Toc365293342][bookmark: _Toc347735285]Цель введения режима радиационной защиты - исключение радиационного поражения и переобучения людей при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения
[bookmark: _Toc365293343]Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально возможные сроки после сигнала ГО, без нарушения целостности технологического оборудования, а также исключения или уменьшения масштабов появления вторичных поражающих факторов.
При внезапном нападении противника остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями.
[bookmark: _Toc54878917]Остановка технологического процесса производится по распоряжению генерального директора ТПП «Волгограднефтегаз».
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения
[bookmark: _Toc365293344]Согласно СП 165.1325800.2014, мероприятия по повышению эффективности защиты производственных объектов не предусмотрены. 
Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается в подземном исполнении, с современной изоляцией, толщины стенки приняты выше по сравнению с расчетными.
[bookmark: _Toc54878918]Пунктом управления технологическим процессом для проектируемых объектов является операторная ЦДНГ.
Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники
[bookmark: _Toc54878919][bookmark: _Toc365293345]Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения 
для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники проектом не предусматриваются.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта
Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом, а также не попадает в зоны радиоактивного и химического заражения.
[bookmark: _Toc54878920][bookmark: _Toc365293346]Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на территории расположения проектируемых объектов.
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны
Проектируемые объекты находятся, согласно исходным данным 
и зонированию по СП 165.1325800.2014, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления, химического заражения.
На проектируемых объектах постоянно обслуживающий персонал отсутствует. Персонал, участвующий в обслуживании проектируемых объектов, осуществляет трудовую деятельность на месторождениях.


«Строительство трубопроводов ЦИТС «Волгограднефтегаз» в 2026 году (Коробковское месторождение)» (Нефтяной шлейф от скважины 160 Коробковской до замерной №3)


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ


ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ


Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.
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0. Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть
0. 2.1. Перечень образуемых земельных участков и их частей
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков.
Сведения о земельных участках, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет
	№
п/п
	Условный номер земельного участка
	Номера характ. точек
	кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки
	Вид отвода
	Площадь, м²
	Способ образования
	сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования
	целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
	условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости)
	перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости)
	сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую

	1
	34:14:080001:5059:ЗУ1
	1-4
	34:14:080001:5059
	постоянный
	1
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

	2
	34:14:080001:5059:ЗУ2
	5-15, 4-3
	34:14:080001:5059
	временный
	1291
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

	3
	34:14:080001:3844:ЗУ1
	16-19
	34:14:080001:3844
	временный
	9
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

	4
	34:14:080001:6098:ЗУ1
	20-23, 24-27,
28-31, 32-35,
36-39, 40-43,
44-47, 48-51,
52-55, 56-59,
60-63, 64-67,
68-71, 72-75,
76-79, 80-83,
84-87, 88-91
	34:14:080001:6098
	постоянный
	18
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли сельскохозяйственного
назначения (в связи с планируемым размещением
линейного объекта, образуемый земельный участок подлежит переводу в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения

	5
	34:14:080001:6098:ЗУ2
	92-116, 16-19,
21-20, 24-27,
29-28, 32-35,
37-36, 45-44,
40-43, 48-51,
53-52, 64-67,
68-71, 57-56,
60-63, 77-76,
84-87, 89-88,
117-5, 73-72,
81-80, 118-131,
11-13
	34:14:080001:6098
	временный
	41299
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли сельскохозяйственного
назначения (в связи с планируемым размещением
линейного объекта, образуемый земельный участок подлежит переводу в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения

	6
	34:14:080001:3828:ЗУ1
	132-135
	34:14:080001:3828
	постоянный
	1
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

	7
	34:14:080001:3828:ЗУ2
	101-136, 132-135,
122-123
	34:14:080001:3828
	временный
	914
	Образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах
	Образуемый земельный участок к территории общего пользования не отнесен
	Земельные участки, относимые к территории земель лесного фонда, отсутствуют
	отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют
	Существующие земельные участки, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута отсутствуют
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения


- Номера характерных точек указаны в перечне координат характерных точек образуемых земельных участков 
- Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- Проектом не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
- Проектом предусмотрено образование земельных участков для строительства и последующей эксплуатации проектируемого линейного объекта. Согласно пункта 1 статьи 1, пункта 2 статьи 7, статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 7 Федерального Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» N 172-ФЗ от 21 декабря 2004 года, образуемые земельные участки в целях эксплуатации объекта, подлежат последующему переводу из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с последующим установлением вида разрешенного использования «Трубопроводный транспорт» (код 7.5), согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Общая площадь образуемых земельных участков: 43 533 м2.


2.3 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН приведены в таблице «Ведомость координат поворотных точек границ формируемых земельных участков и частей земельных участков, отображенных на плане межевания». 

	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:5059:ЗУ1

	Площадь земельного участка 1 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	1
	662873,08
	2195193,78

	2
	662872,14
	2195194,13

	3
	662871,79
	2195193,20

	4
	662872,73
	2195192,84

	1
	662873,08
	2195193,78




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:5059:ЗУ2

	Площадь земельного участка 1291 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	5
	662877,73
	2195175,47

	6
	662877,73
	2195192,48

	7
	662916,40
	2195185,47

	8
	662921,11
	2195190,50

	9
	662893,01
	2195195,59

	10
	662892,86
	2195195,43

	11
	662891,90
	2195195,79

	12
	662877,73
	2195198,36

	13
	662877,73
	2195201,12

	14
	662840,99
	2195214,93

	15
	662832,54
	2195192,46

	5
	662877,73
	2195175,47

	

	4
	662872,73
	2195192,84

	1
	662873,08
	2195193,78

	2
	662872,14
	2195194,13

	3
	662871,79
	2195193,20

	4
	662872,73
	2195192,84




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:3844:ЗУ1

	Площадь земельного участка 9 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	16
	664130,31
	2195994,56

	17
	664128,20
	2195996,72

	18
	664126,07
	2195994,56

	19
	664128,20
	2195992,44

	16
	664130,31
	2195994,56




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:6098:ЗУ1

	Площадь земельного участка 18 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	34:14:080001:6098:ЗУ1(1)

	20
	662958,54
	2195251,71

	21
	662959,23
	2195252,44

	22
	662958,50
	2195253,13

	23
	662957,81
	2195252,40

	20
	662958,54
	2195251,71

	34:14:080001:6098:ЗУ1(2)

	24
	663241,38
	2195467,82

	25
	663242,20
	2195468,40

	26
	663241,61
	2195469,22

	27
	663240,80
	2195468,63

	24
	663241,38
	2195467,82

	34:14:080001:6098:ЗУ1(3)

	28
	663468,08
	2195628,77

	29
	663468,93
	2195629,31

	30
	663468,39
	2195630,15

	31
	663467,54
	2195629,61

	28
	663468,08
	2195628,77

	34:14:080001:6098:ЗУ1(4)

	32
	662944,83
	2195237,06

	33
	662945,52
	2195237,79

	34
	662944,78
	2195238,47

	35
	662944,10
	2195237,74

	32
	662944,83
	2195237,06

	34:14:080001:6098:ЗУ1(5)

	36
	662950,22
	2195242,81

	37
	662950,90
	2195243,54

	38
	662950,17
	2195244,23

	39
	662949,49
	2195243,50

	36
	662950,22
	2195242,81

	34:14:080001:6098:ЗУ1(6)

	40
	663984,05
	2195938,66

	41
	663984,97
	2195939,06

	42
	663984,57
	2195939,98

	43
	663983,66
	2195939,58

	40
	663984,05
	2195938,66

	34:14:080001:6098:ЗУ1(7)

	44
	664092,29
	2195985,50

	45
	664093,21
	2195985,88

	46
	664092,83
	2195986,81

	47
	664091,91
	2195986,43

	44
	664092,29
	2195985,50

	34:14:080001:6098:ЗУ1(8)

	48
	662996,31
	2195292,07

	49
	662997,13
	2195292,65

	50
	662996,54
	2195293,46

	51
	662995,73
	2195292,88

	48
	662996,31
	2195292,07

	34:14:080001:6098:ЗУ1(9)

	52
	663652,91
	2195751,65

	53
	663653,73
	2195752,22

	54
	663653,16
	2195753,04

	55
	663652,34
	2195752,47

	52
	663652,91
	2195751,65

	34:14:080001:6098:ЗУ1(10)

	56
	663523,82
	2195664,48

	57
	663524,66
	2195665,02

	58
	663524,12
	2195665,86

	59
	663523,28
	2195665,32

	56
	663523,82
	2195664,48

	34:14:080001:6098:ЗУ1(11)

	60
	663533,28
	2195670,54

	61
	663534,12
	2195671,08

	62
	663533,58
	2195671,92

	63
	663532,74
	2195671,38

	60
	663533,28
	2195670,54

	34:14:080001:6098:ЗУ1(12)

	64
	663462,73
	2195625,34

	65
	663463,57
	2195625,88

	66
	663463,03
	2195626,72

	67
	663462,19
	2195626,18

	64
	663462,73
	2195625,34

	34:14:080001:6098:ЗУ1(13)

	68
	663446,34
	2195614,84

	69
	663447,18
	2195615,38

	70
	663446,64
	2195616,22

	71
	663445,80
	2195615,68

	68
	663446,34
	2195614,84

	34:14:080001:6098:ЗУ1(14)

	72
	662895,50
	2195184,35

	73
	662896,18
	2195185,08

	74
	662895,45
	2195185,76

	75
	662894,77
	2195185,03

	72
	662895,50
	2195184,35

	34:14:080001:6098:ЗУ1(15)

	76
	663822,18
	2195868,62

	77
	663823,09
	2195869,02

	78
	663822,69
	2195869,94

	79
	663821,78
	2195869,53

	76
	663822,18
	2195868,62

	34:14:080001:6098:ЗУ1(16)

	80
	662878,74
	2195190,58

	81
	662879,09
	2195191,52

	82
	662878,16
	2195191,87

	83
	662877,81
	2195190,94

	80
	662878,74
	2195190,58

	34:14:080001:6098:ЗУ1(17)

	84
	663563,82
	2195690,11

	85
	663564,65
	2195690,66

	86
	663564,10
	2195691,49

	87
	663563,27
	2195690,94

	84
	663563,82
	2195690,11

	34:14:080001:6098:ЗУ1(18)

	88
	664137,00
	2196004,85

	89
	664137,92
	2196005,23

	90
	664137,54
	2196006,15

	91
	664136,62
	2196005,77

	88
	664137,00
	2196004,85




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:6098:ЗУ2

	Площадь земельного участка 41299 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	34:14:080001:6098:ЗУ2(1)

	92
	663481,60
	2195630,90

	93
	663564,38
	2195683,93

	94
	663580,43
	2195683,93

	95
	663829,25
	2195855,88

	96
	664143,13
	2195991,69

	97
	664195,32
	2196013,20

	98
	664215,20
	2196026,43

	99
	664188,99
	2196026,43

	100
	664187,84
	2196026,43

	101
	664164,43
	2196026,43

	102
	664133,79
	2196013,80

	103
	663817,55
	2195876,97

	104
	663581,62
	2195713,93

	105
	663546,33
	2195713,93

	106
	663463,34
	2195660,77

	107
	663444,75
	2195625,11

	108
	663441,42
	2195622,97

	109
	662990,02
	2195299,24

	9
	662893,01
	2195195,59

	8
	662921,11
	2195190,50

	110
	663005,92
	2195281,12

	111
	663362,12
	2195536,56

	112
	663376,69
	2195516,25

	113
	663433,57
	2195557,04

	114
	663419,00
	2195577,36

	115
	663454,89
	2195603,10

	116
	663473,24
	2195614,85

	92
	663481,60
	2195630,90

	

	16
	664130,31
	2195994,56

	17
	664128,20
	2195996,72

	18
	664126,07
	2195994,56

	19
	664128,20
	2195992,44

	16
	664130,31
	2195994,56

	

	21
	662959,23
	2195252,44

	22
	662958,50
	2195253,13

	23
	662957,81
	2195252,40

	20
	662958,54
	2195251,71

	21
	662959,23
	2195252,44

	

	24
	663241,38
	2195467,82

	25
	663242,20
	2195468,40

	26
	663241,61
	2195469,22

	27
	663240,80
	2195468,63

	24
	663241,38
	2195467,82

	

	29
	663468,93
	2195629,31

	30
	663468,39
	2195630,15

	31
	663467,54
	2195629,61

	28
	663468,08
	2195628,77

	29
	663468,93
	2195629,31

	

	32
	662944,83
	2195237,06

	33
	662945,52
	2195237,79

	34
	662944,78
	2195238,47

	35
	662944,10
	2195237,74

	32
	662944,83
	2195237,06

	

	37
	662950,90
	2195243,54

	38
	662950,17
	2195244,23

	39
	662949,49
	2195243,50

	36
	662950,22
	2195242,81

	37
	662950,90
	2195243,54

	

	45
	664093,21
	2195985,88

	46
	664092,83
	2195986,81

	47
	664091,91
	2195986,43

	44
	664092,29
	2195985,50

	45
	664093,21
	2195985,88

	

	40
	663984,05
	2195938,66

	41
	663984,97
	2195939,06

	42
	663984,57
	2195939,98

	43
	663983,66
	2195939,58

	40
	663984,05
	2195938,66

	

	48
	662996,31
	2195292,07

	49
	662997,13
	2195292,65

	50
	662996,54
	2195293,46

	51
	662995,73
	2195292,88

	48
	662996,31
	2195292,07

	

	53
	663653,73
	2195752,22

	54
	663653,16
	2195753,04

	55
	663652,34
	2195752,47

	52
	663652,91
	2195751,65

	53
	663653,73
	2195752,22

	

	64
	663462,73
	2195625,34

	65
	663463,57
	2195625,88

	66
	663463,03
	2195626,72

	67
	663462,19
	2195626,18

	64
	663462,73
	2195625,34

	

	68
	663446,34
	2195614,84

	69
	663447,18
	2195615,38

	70
	663446,64
	2195616,22

	71
	663445,80
	2195615,68

	68
	663446,34
	2195614,84

	

	57
	663524,66
	2195665,02

	58
	663524,12
	2195665,86

	59
	663523,28
	2195665,32

	56
	663523,82
	2195664,48

	57
	663524,66
	2195665,02

	

	60
	663533,28
	2195670,54

	61
	663534,12
	2195671,08

	62
	663533,58
	2195671,92

	63
	663532,74
	2195671,38

	60
	663533,28
	2195670,54

	

	77
	663823,09
	2195869,02

	78
	663822,69
	2195869,94

	79
	663821,78
	2195869,53

	76
	663822,18
	2195868,62

	77
	663823,09
	2195869,02

	

	84
	663563,82
	2195690,11

	85
	663564,65
	2195690,66

	86
	663564,10
	2195691,49

	87
	663563,27
	2195690,94

	84
	663563,82
	2195690,11

	

	89
	664137,92
	2196005,23

	90
	664137,54
	2196006,15

	91
	664136,62
	2196005,77

	88
	664137,00
	2196004,85

	89
	664137,92
	2196005,23

	34:14:080001:6098:ЗУ2(2)

	117
	662899,42
	2195167,32

	7
	662916,40
	2195185,47

	6
	662877,73
	2195192,48

	5
	662877,73
	2195175,47

	117
	662899,42
	2195167,32

	

	73
	662896,18
	2195185,08

	74
	662895,45
	2195185,76

	75
	662894,77
	2195185,03

	72
	662895,50
	2195184,35

	73
	662896,18
	2195185,08

	

	81
	662879,09
	2195191,52

	82
	662878,16
	2195191,87

	83
	662877,81
	2195190,94

	80
	662878,74
	2195190,58

	81
	662879,09
	2195191,52

	34:14:080001:6098:ЗУ2(3)

	118
	664243,15
	2196045,03

	119
	664234,82
	2196057,60

	120
	664230,90
	2196050,45

	121
	664231,60
	2196049,56

	122
	664226,73
	2196045,52

	123
	664223,55
	2196049,16

	124
	664225,52
	2196050,90

	125
	664225,33
	2196051,77

	126
	664225,41
	2196052,77

	127
	664225,68
	2196053,45

	128
	664231,04
	2196063,22

	129
	664229,85
	2196065,01

	130
	664221,12
	2196059,20

	131
	664221,11
	2196030,36

	118
	664243,15
	2196045,03

	34:14:080001:6098:ЗУ2(4)

	11
	662891,90
	2195195,79

	12
	662877,73
	2195198,36

	13
	662877,73
	2195201,12

	11
	662891,90
	2195195,79




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:3828:ЗУ1

	Площадь земельного участка 1 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	132
	664188,56
	2196026,46

	133
	664189,43
	2196026,95

	134
	664188,94
	2196027,82

	135
	664188,07
	2196027,33

	132
	664188,56
	2196026,46




	Условный номер земельного участка
	34:14:080001:3828:ЗУ2

	Площадь земельного участка 914 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y



	1
	2
	3

	34:14:080001:3828:ЗУ2(1)

	101
	664164,43
	2196026,43

	100
	664187,84
	2196026,43

	99
	664188,99
	2196026,43

	98
	664215,20
	2196026,43

	131
	664221,11
	2196030,36

	130
	664221,12
	2196059,20

	136
	664183,99
	2196034,49

	101
	664164,43
	2196026,43

	

	132
	664188,56
	2196026,46

	133
	664189,43
	2196026,95

	134
	664188,94
	2196027,82

	135
	664188,07
	2196027,33

	132
	664188,56
	2196026,46

	34:14:080001:3828:ЗУ2(2)

	122
	664226,73
	2196045,52

	121
	664231,60
	2196049,56

	120
	664230,90
	2196050,45

	119
	664234,82
	2196057,60

	128
	664231,04
	2196063,22

	127
	664225,68
	2196053,45

	126
	664225,41
	2196052,77

	125
	664225,33
	2196051,77

	124
	664225,52
	2196050,90

	123
	664223,55
	2196049,16

	122
	664226,73
	2196045,52



1. [bookmark: _Toc167968890]
1. 2.4 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон
Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории представлены в таблице 3.1.
Каталоги координат представлены в системе координат МСК-34.
Таблица 3.1. Координаты характерных точек границы территории, применительно к которой утверждается проект межевания

	№ п.п.
	X
	Y

	1
	664229.85
	2196065.01

	2
	664243.15
	2196045.03

	3
	664195.32
	2196013.20

	4
	664143.13
	2195991.69

	5
	663829.25
	2195855.88

	6
	663580.43
	2195683.93

	7
	663564.38
	2195683.93

	8
	663481.60
	2195630.90

	9
	663473.24
	2195614.85

	10
	663454.89
	2195603.10

	11
	663419.00
	2195577.36

	12
	663433.57
	2195557.04

	13
	663376.69
	2195516.25

	14
	663362.12
	2195536.56

	15
	663005.92
	2195281.12

	16
	662899.42
	2195167.32

	17
	662832.54
	2195192.46

	18
	662840.99
	2195214.93

	19
	662892.86
	2195195.43

	20
	662990.02
	2195299.24

	21
	663441.42
	2195622.97

	22
	663444.75
	2195625.11

	23
	663463.34
	2195660.77

	24
	663546.33
	2195713.93

	25
	663581.62
	2195713.93

	26
	663817.55
	2195876.97

	27
	664133.79
	2196013.80

	28
	664183.99
	2196034.49



[bookmark: _Toc167968891][bookmark: _GoBack]	2.5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории устанавливается в соответствии с Приказом Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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