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Проект Генерального плана Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».
Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:
1.Муниципальный контракт №0129300020222000010_123047 от «29» апреля 2022 г.
2.На основании Федерального Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В целях внесения сведений об утвержденных Правилах землепользования и застройки в Единый государственный реестр недвижимости вносятся границы территориальных зон.
Согласно пункту 3 части 2 статьи 7 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) ЕГРН состоит из реестра сведений (далее - реестр границ), в котором содержатся сведения об объектах реестра границ, в том числе:
– территориальных зонах (содержатся в составе утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных образований);
– границах муниципальных образований;
– границах населенных пунктов.
Состав сведений, вносимых в реестр границ в отношении объектов реестра границ установлен статьей 10 Закона о регистрации.
Так согласно части 1 статьи 10 Закона регистрации в отношении территориальных зон внесению в реестр границ подлежат следующие сведения:
1) индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и другие обозначения);
2) описание местоположения границ таких зон;
3) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении территориальных зон, о создании или об изменении территориальных зон;
4) содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальных зон;
5) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об утверждении правил землепользования и застройки;
6) перечень всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных градостроительным регламентом.
Согласно части 2 статьи 10 Закона регистрации в отношении границ муниципальных образований, населенных пунктов внесению в реестр границ подлежат следующие сведения:
1) описание местоположения границ муниципальных образований;
2) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ муниципальных образований;
5) описание местоположения границ населенных пунктов;
6) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.
Внесение сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон в реестр границ осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленном главой 4 Закона о регистрации.
Так, согласно пунктам 3, 7 части 1 статьи 32 Закона о регистрации органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов):
– об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление или изменение границ территориальных зон;
– об установлении или изменении границ муниципального образования;
– об установлении или изменении границ населенного пункта.

Цели Генерального плана:
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности.
 - внесение изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ), в том числе для обеспечения внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;
- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- утверждение обязательного приложения к ГП поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- подготовка электронных документов для внесения сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН)

Задачи Генерального плана:
- обеспечение реализации на территории поселений программ комплексного социально-экономического развития Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений  Котовского муниципального района;
- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений Котовского муниципального района Волгоградской области;
- обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений Котовского муниципального района Волгоградской области;
- подготовка предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- приведение ГП и ПЗЗ в соответствие с нормами действующего законодательства;
- анализ реализации действующих ГП Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений Котовского муниципального района; 
- актуализация положений ГП и карт планируемого размещения объектов местного значения Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений Котовского муниципального района; 
- внесение изменений в утвержденные ПЗЗ Бурлукского, Купцовского, Лапшинского и Моисеевского сельских поселений Котовского муниципального района на основе разработанных проектов внесения изменений в ГП, предусматривающих:
градостроительное зонирование;
установление территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности;
определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- подготовка документации для внесения сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и границах территориальных зон, в Единый государственный реестр недвижимости.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:
исходный год - 2022г.,
I этап – 2022-2032 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);
II этап – до 2042 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).
[bookmark: _Toc215908055][bookmark: _Toc9845008][bookmark: _Toc135139723]2. Анализ использования территории муниципального образования
[bookmark: _Toc9845009][bookmark: _Toc135139724]2.1. Сведения о границах муниципального образования
Бурлукское сельское поселение расположено в 52 км от районного центра.
Сельское поселение граничит:
с севера- Жирновский район;
с востока- Мирошниковское СП;
с юга- Котовское ГП, Попковское СП;
с запада- Руднянский район, Даниловский район.

Бурлукское сельское поселение образовано 22 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 974-ОД.

Площадь поселения составляет 26482,00 га.
Федеральный округ: Южный 
Население – 638 человек.(на 01.01.2021)
Административный центр — село Бурлук.
[bookmark: _Toc9845010][bookmark: _Toc135139725]2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.
[bookmark: _Toc9845011][bookmark: _Toc135139726]2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы
Современное положение и демографические тенденции развития
На территории поселения расположен 2 населенных пункта.
В таблице приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.
Таблица 2.2.1.1
Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2010г
	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Бурлук
	село, административный центр
	711

	2
	Сосновка
	село
	163


Таблица 2.2.1.2
Динамика изменения численности населения с 2010г по 2021 г
	Численность населения

	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	874
	↘828
	↘783
	↘756
	↘736
	↘734
	↘724
	↘690
	↗699
	↘657
	↘638



За последние 10 лет численность муниципального образования уменьшилось с 828 до 638 человек. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.
К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся село Бурлук, село Сосновка.
Таким образом, в муниципальном образовании Бурлукское сельское поселение складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность превышает число родившихся. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии.
Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.
Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.
Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.
Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:
численность населения муниципального образования за последние годы;
прогноз, выполненный схемой территориального планирования Волгоградской области;
прогноз, выполненный схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области;
учет позитивного влияния мероприятий генерального плана муниципального образования.
Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице.
[bookmark: _Toc323826982][bookmark: _Toc352159595][bookmark: _Toc352160084][bookmark: _Toc9845012][bookmark: _Toc135139727]2.2.2. Организация социальной инфраструктуры
Образование
На территории Бурлукского сельского поселения расположено одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. 
Таблица 2.2.2.1
Группа кратковременного пребывания на базе МКОУ «Бурлукская СШ»
	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	МКОУ «Бурлукская СШ»
	с. Бурлук, ул. Школьная, 40



На данный момент функционирует общеобразовательная школа на 43 учащихся. Фактическое посещение – 43 учащихся Дети возрастной группы 7-15 лет составят 46 чел. 
Таблица 2.2.2.2
Общеобразовательные учреждения
	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	МКОУ «Бурлукская СШ
	с. Бурлук, ул. Школьная, 40



Здравоохранение
Медицинские услуги населению Бурлукского сельского поселения оказывает Бурлукская участковая больница. Больница – является первичным (врачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Основными задачами являются оказание врачебную помощи и проведение санитарно-оздоровительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, снижение заболеваемости и травматизма, повышение санитарно-гигиенической культуры сельского населения. Фельдшер оказывает больным неотложную доврачебную лечебную помощь, так и на дому, ведет профилактическую работу. 
Объекты здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. Помещения, в которых они расположены, имеют систему водоснабжения, электроснабжения и централизованное отопление.
Таблица 2.2.2.3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес

	
	
	

	1
	Бурлукская участковая больница
	с.Бурлук



Физическая культура и массовый спорт
В поселении ведется спортивная работа при образовательных учреждениях. При школе имеются спортивные залы и площадки, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.
В Бурлукском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. 
Основной нашей задачей остается максимальное использование имеющихся спортивных сооружений, привлечение наибольшего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляет МУК «ЦД и БО» Бурлукского сельского поселения. 
Работа сельских учреждений культуры направлена на развитие разнообразных форм организации досуговой деятельности, художественной самодеятельности и сохранения культурного наследия. 
Главной целью в сфере культуры Бурлукского сельского поселения является сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным ценностям для всех слоев населения. Привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к занятиям в учреждениях культуры способствует развитию качества жизни и оказывает влияние на социально-экономическое развитие.
Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Празднику весны и труда, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, День деревни, Дню матери, и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.
Сельская библиотека - центр жизни местного общества. Максимально приближенная к населению, сельская библиотека является центром общественной и культурной жизни, единственным учреждением, предоставляющим бесплатное пользование книгой, обеспечивающим конституционное право жителей села на свободный доступ к информации. 
На территории Бурлукского сельского поселения Котовского района Волгоградской области функционируют Бурлукская библиотека. Количество пользователей составляет 202 человек, книжный фонд -14 000 единиц.
Таблица 2.2.2.4
Существующие объекты культуры
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес

	
	
	

	1
	МУК «ЦД и БО» Бурлукского сельского поселения
	с.Бурлук

	
	
	с.Сосновка



Торгово-бытовое и административное обслуживание поселения
1)администрация Бурлукского сельского поселения,
2)отделение почты,
3)отделение Сбербанка,
4)магазины товаров повседневного спроса.

Ритуальное обслуживание населения
Территория кладбища в с. Бурлук расположена на землях специального назначения площадью 4,7 га, в том числе, в границе населенного пункта – 4,7 га. Местоположение: граничит с зоной сельскохозяйственного назначения в южной части села.
Территория специального назначения (кладбища) в с. Сосновка составляет 1,3 га, в том числе, в границе населенного пункта – 1,3 га. Местоположение: зона производственного назначения в восточной части села.
[bookmark: _Toc135139728]2.2.3. Жилищный фонд
Данные по распределению жилищного фонда по населенным пунктам не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

[bookmark: _Toc285406343][bookmark: _Toc323826989][bookmark: _Toc352159597][bookmark: _Toc352160086][bookmark: _Toc9845014][bookmark: _Toc135139729]2.2.4. Экономический потенциал поселения 
[bookmark: _Toc9845015][bookmark: _Toc285406348][bookmark: _Toc323826992][bookmark: _Toc352159599][bookmark: _Toc352160088]Современная экономика с. Бурлук Бурлукского сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.
Природные условия позволяют развивать животноводство, производство зерновых культур. В границе территории с. Бурлук производственные предприятия распределены равномерно в северо-западной, юго-восточной и северо-восточной части села, т.к. в период существования колхозов материально-техническая база каждого колхоза развивалась самостоятельно. Имеются складские объекты (восстанавливаемый ток), автотранспортные предприятия (МТМ), животноводческие фермы.
Современная экономика с. Сосновка Бурлукского сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.
Природные условия позволяют развивать животноводство, производство зерновых культур. В границе территории с. Сосновка производственные предприятия распределены равномерно в восточной части села, т.к. в период существования колхозов материально-техническая база каждого колхоза развивалась самостоятельно. Имеются складские объекты (восстанавливаемый крытый ток), восстанавливаемые животноводческие фермы.

Сельскохозяйственное производство
Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности, которые действительно работают - это ООО «Бурлук», ИП Нежинская Н.И. ИП «Мохнач», ИП «Манжитова»

Аграрный тип в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения. Природно-климатические условия в селе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.
На 01.01.2012г. на территории Бурлукского сельского поселения работает ООО «Бурлук».
Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых. Так, по данной информации отдела по агропромышленному комплексу администрации Котовского муниципального района о площади сельхозугодий и средней урожайности в 2011 году было засеяно озимой пшеницы 400 га и собрано 18,2 цн, озимой ржи 400 га и собрано 19,3 цн, подсолнечника 300 га и собрано 6,5 цн. 
Производством мяса КРС, свиней, МРС в основном занимается население сел Бурлук и Сосновка. По данным отдела по ОПК Котовского муниципального района о поголовье скота в Бурлукском сельском поселении насчитывается: КРС – 436 голов, свиней – 252 головы, МРС – 482 головы. 

[bookmark: _Toc135139730]2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения
Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Бурлукского сельского поселения.
Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельского поселения. Развитие дорожной сети в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.
Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Протяженность муниципальных дорог в Бурлукском сельском поселении составляет всего- 13,8 км, в том числе дороги с твердым покрытием- 0,5 км.
Большая часть улично-дорожной сети с.Бурлук и с.Сосновка находится в неудовлетворительном состоянии, развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не обеспечивает безопасность жителям.
Основу дорожной сети с.Бурлук составляют автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного бюджета.
Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия нормативным требованиям дорог скорость передвижения по ним падает, что приводит к увеличению расхода горючего, а значит к ухудшению экологической обстановки и увеличению стоимости перевозимых товаров. Основной причиной низкого технического уровня и несоответствия нормативным требованиям дорог является недостаточность средств на реализацию полномочий администрации Бурлукского сельского поселения по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования становится в настоящее время необходимым условием экономического роста поселения и улучшения качества жизни населения.

[bookmark: _Toc226267324][bookmark: _Toc248575732][bookmark: _Toc248747372][bookmark: _Toc257135704][bookmark: _Toc274206411][bookmark: _Toc285406353][bookmark: _Toc323818752][bookmark: _Toc323819237][bookmark: _Toc323819996][bookmark: _Toc323821169][bookmark: _Toc352160090][bookmark: _Toc9845016][bookmark: _Toc135139731]2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения
Водоснабжение
В Бурлукском сельском поселении жилищно-коммунальные услуги по водоснабжению выполняет МКУ «Благоустройство».
Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 5 артезианских скважин, 4 водонапорные башни системы Рожновского и разводящие сети. Суммарная производительность артезианских скважин составляет 0,04 тыс.куб.м /сут. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные колодца и артезианские скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных. Водоразборные колонки так же обеспечивают потребность населения водой питьевого качества. Протяженность разводящих водопроводных сетей составляет 9,7 км. Преобладающий диаметр трубопроводов - 100мм. Основной материал труб - асбестоцемент, хотя имеются участки стальных и полиэтиленовых труб.

Водоотведение
В селе отсутствует централизованная система канализации. Применяются выгребные ямы и жижесборники с последующим вывозом ассенизационными машинами в специально отведенные для этого места.

Электроснабжение
Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от Волгоградской энергосистемы. Источником энергии с. Бурлук является электроподстанция ПС Мирошники 110/10кВ. Электроснабжение на подстанцию поступает высоковольтной линии напряжением 110 кВт. Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 10 кВ.
Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от Волгоградской энергосистемы. Источником энергии с. Сосновка является электроподстанция ПС110/10кВ Мирошники. Электроснабжение на подстанцию поступает высоковольтной линии напряжением 110 кВт. Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 10 кВ.

Газоснабжение
Источником природного газа в селах является газораспределительный пункт ГРС Слюсарево, расположенный за границей Бурлукского сельского поселения.
От ГРС газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: через сети среднего давления газ подается на газорегуляторный пункт (ГРП) к котельной. На выходе из ГРП газ низкого давления подается в газопроводы низкого давления для снабжения жилых и общественных зданий и прочих мелких коммунально-бытовых потребителей. 
Природный газ используется на все коммунально-бытовые нужды, отопление, приготовление 
Пищи и горячей воды, промышленные и технологические нужды предприятий.
Процент охвата населения природным газом составляет 100%.

Теплоснабжение
с. Бурлук.
Централизованное отопление отсутствует. В селе эксплуатируется 1 котельная мощностью 2,68 Гкал/час, которая отапливает участковую больницу, СДК, аптеку, здание администрации сельского поселения, почту, магазин, КПП, гараж, столовую, пождепо. Бурлукская МОУ СОШ отапливается 2-мя автономными котлами на газовом топливе «Волга Д 100» и «Волга Д 60». Жилой фонд отапливается самостоятельно индивидуальными газовыми котлами.
Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

с. Сосновка.
Централизованное отопление отсутствует. В селе эксплуатируется 2 автономных котла на газовом топливе: «Волга Д 100» - сельский клуб; «КС-ТГВ-31,5» - аптека. 
Жилой фонд отапливается самостоятельно индивидуальными газовыми котлами. 
Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc9845017][bookmark: _Toc135139732]2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений
При подготовке проекта Генерального плана авторский коллектив руководствовался действующими федеральными, региональными, местными законодательными и нормативными актами, сводами правил, методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области»;
- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;
- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;
- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017 № 1055-ст);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);
- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);
- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Минрегиона РФ от 02.04.2013 № 123);
- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);
- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).
Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения. 


Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы данные по землепользованию в растровом виде, другие дополнительные материалы, переданные Заказчиком.

Ранее разработанная градостроительная документация:
1. Генеральный план Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области . – 2012г. (Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»)
2. Схема территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области - 2009 г. 
3. Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030 г. (Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро (ГБУ ВО «ВОАПБ»)).
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Наименование зон с особыми условиями использования
территории

· Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
· Охранные зоны объектов газораспределительной сети
· Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
· Охранные зоны магистральных трубопроводов
· Защитная зона объекта культурного наследия
· Водоохранные зоны
· Прибрежные защитные полосы
· Береговые полосы
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Регламентирующий документ

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 12.18.
СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 4.20.
Порядок установления и размеры

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны с учетом объема производства, используемых технологий и т.д. При отсутствии разработанного проекта устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон в соответствии с санитарной классификацией, определенной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по СП 42.13330.2011.
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Режим использования территории

В санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
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Регламентирующий документ

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Порядок установления и размеры
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
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Регламентирующие документы

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 6.3.

Порядок установления и размеры
 Ширина охранных зон инженерных сетей составляет:
ЛЭП 500 кВ	- 30 м;
ЛЭП 110 кВ	-	20 м;
ЛЭП 35 кВ	-	15 м;
ЛЭП 6-10кВ	-	10 м;
ЛЭП до 1 кВ - 2 м.
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.
Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления – 7 м;
Газопроводы низкого давления – 2 м;
Подземные источники водоснабжения – 50 м.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на вышеуказанных расстояниях по обе стороны от крайних проводов.
В охранных зонах запрещается:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередач;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах указанных зон;
в) разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередач;
г) размещать свалки.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160, в охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
 В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ, для линий напряжением:
- 110 кВ – 20 метров;
- 150-220 кВ – 25 метров;

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Регламентирующие документы

"Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с "Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются")

Порядок установления и размеры

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Режим использования территории

Земляные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;


Защитная зона объектов культурного наследия

Регламентирующие документы

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ст. 34.1.

[bookmark: _Hlk135130846]Порядок установления и размеры

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

[bookmark: _Hlk135131059]Режим использования территории

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Водоохранная зона

Регламентирующий документ

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры

Водоохранные зоны выделяются в целях:
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
 - сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации.
Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:
1) до 10 км – в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;
3) от 50 км и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Режим использования территории
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Прибрежные защитные полосы

Регламентирующий документ

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса. 
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м. независимо от уклона прилегающих земель.
Примечание. На карте градостроительного зонирования показаны максимальные прибрежные защитные полосы.

Режим использования территории

В границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах");
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Береговые полосы

Регламентирующий документ

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 6, 61.

Порядок установления и размеры
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
[bookmark: p125]Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
[bookmark: p126]Режим использования территории
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.
[bookmark: _Toc9845018][bookmark: _Toc135139734][bookmark: _Toc256105148][bookmark: _Toc299983287]2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования
[bookmark: _Toc9845019]Климат. Физико-геологические особенности села
Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, территория Бурлукского сельского поселения Котовского района расположена в умеренно-засушливой зоне с неустойчивым увлажнением. Основной особенностью климата является его континентальность с отчетливо выраженными сезонами года и резкими сменами температур.
Гидротермический коэффициент 0,73.
Средняя температура июля - +22˚С, абсолютный минимум в зимнее время - -37˚С.
Среднегодовое количество осадков 393 мм. Большее количество (262 мм) выпадает в теплый период, но они носят ливневый характер.
Характерной отрицательной чертой климата являются ветры, засухи и суховеи. Число дней с суховеями – 24. При засухе создается дефицит влажности не только в почве, но и в атмосфере.
Относительная влажность воздуха в июне до 58%, а при засухе до 30%. Весна обычно бывает короткой, дружной. Снег быстро тает, к концу первой декады марта сходит совсем. В последней декаде марта оканчивается период с устойчивыми морозами и наблюдается быстрое нарастание температуры воздуха.
Особенно быстрое нарастание температуры отмечается от апреля к маю, что приводит к быстрому иссушению почвы, поэтому столь важна задача проведения сева в сжатые агротехнические сроки, так как зерновые и подсолнечник занимают в структуре посевных площадей значительный процент.
Лето, как правило, жаркое. Среднемесячная температура июня - + 21,5˚С, максимальная температура может достичь - + 41˚С.
Период со среднесуточной температурой воздуха выше 10˚ равен 158 дням, что вполне достаточно для завершения цикла выращивания сельскохозяйственных культур. Осенью происходит значительное понижение температуры: в сентябре среднемесячная температура - + 13,3˚С, в октябре уже - -5,5˚С.
В холодное время года снега выпадает мало и, к тому же, сильными ветрами он очень часто сносится в балки, поэтому запас влаги в почве к весне бывает недостаточным. Устойчивый снежный покров ложится в основном в первой половине декабря и держится в течение 100-110 дней, почва в это время промерзает на глубину до 75-85 см, в отдельные годы температура падает до -40˚С, что может привести к вымерзанию озимых. Очень часто, в последние годы, зимой наблюдаются оттепели и гололеды, которые приводят к вымерзанию озимых культур. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в начале марта и к концу месяца снег окончательно сходит.
Как уже было отмечено выше, отрицательной чертой климата являются ветра. Во избежание потерь влаги с поверхности почвы, обдуваемой ветрами, ее следует содержать хорошо разделанной, заборонованной, так как с глыбистой поверхности влага испаряется больше.
Не менее характерной чертой летнего климата является возникновение пыльных бурь, которые наносят большой вред. Наиболее часто пыльные бури возникают в мае-июне месяце.
Как видно из приведенных данных, отрицательными факторами климата являются:
- неустойчивое увлажнение;
- низкая относительная влажность воздуха летом;
- ливневый характер осадков;
- периодические засухи, суховеи, сильные ветры.
К положительным сторонам климата следует отнести:
- длительный безморозный период;
- высокую сумму положительных температур. 

На территории сельского поселения существуют лицензионные участки:

1. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВИД):
ВЛГ10495НЭ
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ:
28.07.1997
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
31.12.2078
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИИ :
Действует
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ:
В порядке переоформления (ст.17-1)
ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ :
Геологическое изучение, разведка и добыча
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ :
поиск, разведка и добыча углеводородов
СУБЪЕКТ РФ:
Волгоградская область
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ:
Углеводородное сырье
ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
3434000552
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
ООО, Волгодеминойл (росс.-герман.)
ОБЪЕКТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
Волгоградская область уч-ки 1,П,Ш-1У
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ НЕДР :
Министерство природных ресурсов и экологии РФ

2. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВИД):
ВЛГ02282НП
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ:
01.04.2019
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
01.07.2023
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИИ :
Действует
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ:
В порядке переоформления (ст.17-1)
ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ :
Геологическое изучение
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ :
Для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых
СУБЪЕКТ РФ:
Волгоградская область
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ:
Углеводородное сырье
ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
6317130144
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "российская инновационная топливно-энергетическая компания"
ОБЪЕКТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
Березовский
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ НЕДР :
Департамент по недропользованию по Южному ФО
недропользованию 

3. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВИД):
ВЛГ02303НЭ
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ:
01.04.2019
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
01.04.2038
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИИ :
Действует
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ:
В порядке переоформления (ст.17-1)
ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ :
Разведка и добыча
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ :
Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
СУБЪЕКТ РФ:
Волгоградская область
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ:
Углеводородное сырье
ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
6317130144
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "Российская инновационная топливно-
ОБЪЕКТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
Коробковское месторождение
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ НЕДР :
Департамент по недропользованию по Южному ФО

4. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВИД):
ВЛГ02278НЭ
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ:
01.04.2019
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
01.01.2039
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИИ :
Действует
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ:
В порядке переоформления (ст.17-1)
ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ :
Разведка и добыча
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ :
Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
СУБЪЕКТ РФ:
Волгоградская область
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ:
нефть
ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
6317130144
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
ОБЪЕКТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
Голубковское месторождение
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ НЕДР :
Департамент по недропользованию по Южному ФО


5. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ (СЕРИЯ, НОМЕР, ВИД):
ВЛГ02302НЭ
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ:
01.04.2019
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
31.12.2045
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИИ :
Действует
ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ:
В порядке переоформления (ст.17-1)
ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ :
Разведка и добыча
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ :
Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
СУБЪЕКТ РФ:
Волгоградская область
ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ:
Углеводородное сырье
ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
6317130144
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
ОБЪЕКТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ:
Котовское месторождение
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ НЕДР :
Департамент по недропользованию по Южному ФО
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
Таблица 2.3.1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, ˚С, обеспеченностью
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ˚С, обеспеченностью
	Температура воздуха, ˚С, обеспеченностью 0,94 
	Абсолютная минимальная температура воздуха, ˚С.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ˚С.
	Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, ˚С, периода со средней суточной температурой воздуха 
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 
	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха ≤8˚С

	
	
	
	
	
	≤0˚С
	≤8˚С
	≤10˚С
	
	
	
	
	
	

	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	
	продолжительность
	Средняя температура
	продолжительность
	Средняя температура
	продолжительность
	Средняя температура
	
	
	
	
	
	

	-32
	-31
	-29
	-26
	-15
	-36
	7,4
	128
	-6,7
	181
	-3,6
	194
	-2,8
	83
	82
	127
	В
	-
	4,6


Таблица 2.3.2
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОГО ПЕРИОДА ГОДА
	Барометрическое давление, гПа
	Температура воздуха, ˚С, обеспеченностью 0,95 
	Температура воздуха, ˚С, обеспеченностью 0,99 
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ˚С.
	Абсолютная максимальная температура воздуха, ˚С.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ˚С.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца, % 
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

	1010
	28,9
	32,5
	31,3
	45
	13,3
	47
	33
	190
	99
	СВ
	0


Таблица 2.3.3
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ˚С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-10,2
	-10,1
	-3,0
	9,1
	17,3
	22,2
	24,6
	23,1
	16,1
	7,4
	-0,1
	-6,7
	7,5



Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - которые наносят сильный вред сельскохозяйственным культурам.



Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы
По рельефу территория Бурлукского сельского поселения представляет собой слабоволнистую равнину с наличием сети мелких балок и оврагов.
Расчлененность территории овражно-балочной сетью невысокая. 
В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Бурлукского сельского поселения. 
Гидрографическая сеть Бурлукского сельского поселения достаточно богата открытыми водными источниками и представлена реками и озерами.
Главным элементом гидрографической сети является река Медведица с мелкими притоками - ручьями. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют. Половодье реки в III декаде марта. Замерзает в ноябре - начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в III декаде марта, пик - на конец марта – начало апреля. Спад половодья заканчивается в III декаде апреля.
Средняя продолжительность половодья составляет 20 - 30 дней.
Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов поселения - снеговое.
Значительными структурными элементами гидрографической сети являются водоемы (озера). По территории Бурлукского сельского поселения протекают такие реки как: Медведица, Бурлук, Мал. Бурлук, Бурлучек, Болдыревка, Ольха, Солодовка.
Также территория поселения богата озерами: Калач, Табачное, Песчаное, Малое Маховое, Б. Мелкое, Большая Гнилуша, Ильмель, Еловое.
При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения поселения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды, которые распространены в аллювиальных четвертичных отложениях. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подвержен загрязнениям с поверхности земли.
Водоносный горизонт довольно широко используется для водоснабжения населенного пункта. Каптируется он шахтными колодцами и частными мелкими трубчатыми колодцами, а также эксплуатационными скважинами для водоснабжения.
Подземный водоносный комплекс эксплуатируется отдельными скважинами.
Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Растительность.
Рассматриваемая территория расположена в зоне степей. Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании. Неравномерное произрастание травяного покрова связано с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью увлажнения. В границе с. Бурлук и с. Сосновка наиболее благоприятные условия для произрастания трав по берегу рек Медведица, Бурлук, Бурлучек и многочисленных озер. 
[bookmark: _Toc135139735]2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования
На территории Бурлукского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc9845020][bookmark: _Toc135139736]2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения
На территории муниципального образования Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.
[bookmark: _Toc9845021][bookmark: _Toc135139737]2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения
[bookmark: _Toc9845022]На территории муниципального образования Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

[bookmark: _Toc135139738] 2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения
На территории муниципального образования Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

[bookmark: _Toc9845023][bookmark: _Toc135139739]3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения
	Планируемое место размещения объекта,
краткие характеристики
	Функциональная зона

	1.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

	1.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено 
	Не устанавливается
	

	2.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 

	2.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
	Не устанавливается
	

	3.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

	3.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено 
	Не устанавливается
	

	4.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования 

	4.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено 
	Не устанавливается
	

	5.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

	5.1.
	Реконструкция магистрального
нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк» на участке «Самара - Зензеватка»
	Котовский муниципальный район
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»

	5.2
	Проект "Юг". 3 этап. Строительство магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Волгоград"
	Котовский муниципальный район
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»



[bookmark: _Toc135139740]3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения
В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения. 
Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 8 января 2018 г. № 10).
Таблица 3.1.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование установленной функциональной зоны
	Основные параметры функциональной зоны

	1.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

	1.1.
	- 
	-

	-

	2.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 

	2.1.
	- 
	-

	-

	3.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

	3.1.
	- 
	-
	-

	4.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования 

	4.1.
	- 
	-
	-

	5.
	Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

	5.1.
	Реконструкция магистрального
нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк» на участке «Самара - Зензеватка»
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»

	5.2
	Проект "Юг". 3 этап. Строительство магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Волгоград"
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»


[bookmark: _Toc9845024][bookmark: _Toc135139741]4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения
К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Волгоградской области, относятся:
а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 
б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 
в) объекты образования; 
г) объекты здравоохранения;
д) объекты физической культуры и спорта
е) иные объекты, определяемые правительством Волгоградской области.
Утвержденные в Схеме территориального планирования Волгоградской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 4.1. 
Таблица 4.1. 
Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения
	Планируемое место размещения объекта,
краткие характеристики
	Условное обозначение

	1.
	Особо охраняемые природные территории

	1.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено
	Не устанавливается
	

	2.
	Объекты культурного наследия
	
	

	2.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено
	Не устанавливается
	

	3.
	Объекты капитального строительства

	3.1.
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Красный Яр – Бурлук – Островская» к с.Сосновка в Котовском муниципальном районе Волгоградской области
	Котовский муниципальный район, с.Сосновка
	[image: C:\Users\arch12\YandexDisk\Скриншоты\2022-11-17_09-59-46.png]



[bookmark: _Toc135139742]4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения
В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Волгоградской области, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Волгоградской области. 
Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 9 января 2018 г. № 10).
Таблица 4.1.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование установленной функциональной зоны/категория земель
	Основные параметры функциональной зоны

	1.
	Особо охраняемые природные территории

	
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено


	Не устанавливается

	-

	2.
	Объекты культурного наследия

	2.1.
	Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено

	Не устанавливается
	-

	3.
	Объекты капитального строительства

	3.1.
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Красный Яр – Бурлук – Островская» к с.Сосновка в Котовском муниципальном районе Волгоградской области
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»
	Не устанавливается в соответсвии с ГрК РФ Статья 23. «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа»


[bookmark: _Toc9845025][bookmark: _Toc135139743]5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения
Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует: 
1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 
2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий. 
В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:
1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу; 
2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности); 
3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности; 
4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 
5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса; 
6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры. 
Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.
Таблица 5.1.
Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

	№ п/п
	Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения
	Цели и задачи программы
	Ожидаемые результаты программы

	1
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2018 год по 2030 год
	Цель программы: 
Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения 

Задачи программы:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения;
2. Организация и содержание мест захоронения;
3. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения
	В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.
- Улучшение состояния территорий Бурлукского сельского поселения.
- Прививание жителям сельского поселения любви и уважения к своим деревням, к соблюдению чистоты и порядка на территории Бурлукского сельского поселения
- Освещение территории, что способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания. 
- Стабилизация количества аварийных насаждений, подлежащих сносу.
- Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

	
	
	
	



В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений. 
Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.
[bookmark: _Toc9845026][bookmark: _Toc135139744]6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования
Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.
Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.
При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 10.
Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности). 
Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО. 
Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО. 
Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО: 
1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
2) автомобильные дороги местного значения; 
3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения; 
4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Таблица 6.1.
Перечень существующих и строящихся объектов местного значения
	№ п/п 
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

	
	[bookmark: _Toc9845027]Электроснабжение
электроподстанция ПС Мирошники 110/10кВ
	

	
сущ.


	
	[bookmark: _Toc9845028]Теплоснабжение
котельная
	-
	
сущ.


	
	[bookmark: _Toc9845029]Газоснабжение
сети среднего давления
сети низкого давления
ГРП
	-
	
сущ.


	
	[bookmark: _Toc9845030]Водоснабжение
артезианские скважины 
водонапорные башни
	
5
4
	
сущ.


	
	[bookmark: _Toc9845031]Водоотведение и очистка сточных вод

	-
	


	2
	Автомобильные дороги местного значения

	
	
	
	

	3
	ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	
	
	

	3.1
	ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.2
	ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
	
	
	

	
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
	
	
	

	
	МКОУ «Бурлукская СШ
	
	сущ.
	

	
	ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	
	
	

	
	МКОУ «Бурлукская СШ»
	
	сущ.
	

	3.3
	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	
	
	

	
	Бурлукская участковая больница
	
	сущ.
	

	4
	ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
	

	4.1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
	
	
	

	
	администрация Бурлукского сельского поселения
	
	сущ.

	4.2
	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	
	

	
	МУК «ЦД и БО» Бурлукского сельского поселения
	2
	сущ.

	4.3
	ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	

	
	отделение почты
	
	сущ.

	
	отделение Сбербанка
	
	сущ.

	
	магазины товаров повседневного спроса
	
	сущ.



[bookmark: _Toc9845032][bookmark: _Toc135139745]7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план
Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Общий перечень основных видов объектов местного значения
с учетом полномочий МО
	№ п/п
	Краткое содержание полномочий
	Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий

	Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения

	1
	3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; 
	Административные здания органов местного самоуправления 
и пр. 


	2
	4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: 
	

	
	Электроснабжение 

	Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. 

	
		
Теплоснабжение 

		
Котельные, теплосети и пр. 


	
		
Газоснабжение 

	ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. 


	
	Водоснабжение 

	Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. 

	
	Водоотведение 

	Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, 
дождевая (ливневая) канализация и пр. 

	
	Снабжение населения топливом 

	
Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. 


	3
	5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
	Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), 
объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, 

	4
	6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
	Строительство муниципального жилищного фонда, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. 

	5
	9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; 
	Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. 


	6
	11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; 
	Здание библиотеки и пр. 


	7
	12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; 
	Дом культуры и пр. 


	8
	14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; 
	Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. 


	9
	17) формирование архивных фондов МО; 
	Здание архивного фонда и пр. 


	10
	18) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
	Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов и пр. 

	11
	19) ………………. организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО
		
Линии освещение улиц и пр. 


	12
	22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
	Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. 

	13
	23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. 


	14
	24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО;
	Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. 


	15
	26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
	Пляж как объект и пр. 


	16
	27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 
	Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями 


	17
	37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 
	Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями 


	Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО

	1
	1) создание музеев МО; 

	Здание музея и пр. 

	2
	3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; 
	Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. 


	3
	8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
	Здание депо и пр. 





Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.
Таблица 7.2
Перечень планируемых объектов местного значения
	№ п/п 
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

	
	Электроснабжение
	-
	

	
	Теплоснабжение
	-
	

	
	Газоснабжение
	-
	

	
	Водоснабжение
	-
	

	
	Водоотведение и очистка сточных вод
	-
	

	2
	Автомобильные дороги местного значения

	 
	Строительство дороги с.Бурлук-с.Сосновка
	-
	ПЛАН

	3
	ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	
	
	

	3.1
	ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
	
	
	

	
	-
	-
	
	

	3.2
	ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
	
	
	

	
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

	
	
	

	
	-
	-
	
	

	
	ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	
	
	

	
	-
	-
	
	

	3.3
	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	
	
	

	
	-
	-
	
	

	4
	ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
	

	4.1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
	
	
	

	
	-
	-
	

	4.2
	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	
	

	
	-
	-
	

	4.3
	ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	

	
	-
	-
	



[bookmark: _Toc9845038][bookmark: _Toc135139746]8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов: 
- анализ состояния и использования территории; 
- определение возможных направлений развития территории; 
- прогнозируемые ограничения использования территории. 
Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований. 
При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории. 
Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 8.5.1.
[bookmark: _Toc9845039][bookmark: _Toc135139747]8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение. 
В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.
Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.
[bookmark: _Toc9845040][bookmark: _Toc135139748]8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог. 
В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.
Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.
[bookmark: _Toc9845041][bookmark: _Toc135139749]8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.
В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план. 
Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.
[bookmark: _Toc9845042][bookmark: _Toc135139750]8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.
В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.
Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.
[bookmark: _Toc9845044]
[bookmark: _Toc135139751]8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Таблица 8.5.1 
Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
	№
п/п
	Наименование
объекта
	Основная
характеристика объекта
	Местоположение
	Характеристика зон с
особыми условиями использования территории
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вид объекта: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения

	1.1
	Строительство дороги с.Бурлук - с.Сосновка 
	Протяжённость 3,6 км
	Северо-запад Бурлукского сельского поселения, Котовский район, Волгоградской области
	Не устанавливается
	Линейный объект

	2
	Вид объекта: объекты культуры: библиотеки, музеи, организации досуга, культуры, находящиеся в собственности поселения; объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов; объекты в области физической культуры и спорта

	3
	Вид объекта: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах городского поселения

	4
	Вид объекта: иные объекты

	Примечания:
1. Строительство объектов может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, и других форм, непротиворечащих действующему законодательству.
2. Характеристики, в том числе местоположение, планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются при дальнейшем проектировании.
3. Размер охранной зоны и режим использования территорий в ее пределах устанавливается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей
4. Размер санитарно-защитной зоны и режим использования территории в ее пределах устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
5. Размер зоны санитарной охраны и режим использования территории в ее пределах устанавливается в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»




[bookmark: _Toc9845045][bookmark: _Toc135139752][bookmark: _Toc224462619]9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий
[bookmark: _Toc135139753]9.1 Анализ нормативов градостроительного проектирования
При подготовке предложений по размещению объектов местного значения поселения учитывались местные нормативы градостроительного проектирования Бурлукского сельского поселения, местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района, региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области в части минимального уровня обеспеченности объектами местного значения и их доступности для населения.
Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденными приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 12.11.2021 № 179-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения поселения.
Перечень объектов местного значения, приведенный в региональных нормативах градостроительного проектирования, является открытым и соответствует как федеральному законодательству, так и градостроительным, социально- экономическим и природно-ландшафтным особенностям территории Волгоградской области и местному законодательству.
Местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района утверждены решением Котовской районной Думы Волгоградской области от 29.07.2021 № 34-РД «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области» и не содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения поселения. В связи с этим, для анализа МНГП МР не использовались.
Местные нормативы градостроительного проектирования Бурлукского сельского поселения утверждены решением Котовской районной Думы от 29 апреля 2022 года № 20-РД "О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области" от 29.04.2022 № 20 -РД.
Развитие сети объектов местного значения и организация предоставления услуг населению направлено на повышения их качества и осуществляется на основании стратегий (программ) развития отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Волгоградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в других областях.
Основная цель – обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации права граждан на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уровня их качества, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения поселения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие Бурлукского сельского поселения.
Виды объектов местного значения поселения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, определены законом Волгоградской области.

Таблица 9.1.1.
Обоснование необходимости размещения планируемых объектов местного значения по нормативам градостроительного проектирования
	№ п/п
	Наименование объекта местного значения городского поселения
	Значение показателя обеспеченности
	Значение показателя доступности
	Фактическое состояние
	Вывод

	
	
	РНГП*
	МНГП СП
	РНГП
	МНГП СП
	обеспеченности
	доступности
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты в области инженерной инфраструктуры

	1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем элек-тропотребления 922
кВт.ч/год на 1 чел.
	Не нормируется
	Удаленность 300 м
	Не нормируется
	Источником энергии с. Бурлук является электроподстанция ПС Мирошники 110/10кВ.
Источником энергии с. Сосновка является электроподстанция ПС110/10кВ Мирошники.
	Строительство новых объектов не требуется

	2
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теп- лопотребления 7760 МДж/год
на 1 чел. (1843 тыс ккал/год на 1 чел.)
	Не нормируется
	Удаленность 500 м
	Не нормируется
	с. Бурлук.
В селе эксплуатируется 1 котельная мощностью 2,68 Гкал/час, которая отапливает участковую больницу, СДК, аптеку, здание администрации сельского поселения, почту, магазин, КПП, гараж, столовую, пождепо. Бурлукская МОУ СОШ отапливается 2-мя автономными котлами на газовом топливе «Волга Д 100» и «Волга Д 60». Жилой фонд отапливается самостоятельно индивидуальными газовыми котлами.
с. Сосновка.
Централизованное отопление отсутствует. В селе эксплуатируется 2 автономных котла на газовом топливе: «Волга Д 100» - сельский клуб; «КС-ТГВ-31,5» - аптека. 
Жилой фонд отапливается самостоятельно индивидуальными газовыми котлами. 

	Строительство новых объектов не требуется

	3
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребления
213 м3/год на 1
чел.
	Не нормируется
	Удаленность 300 м
	Не нормируется
	Источником природного газа в селах является газораспределительный пункт ГРС Слюсарево, расположенный за границей Бурлукского сельского поселения.
	Строительство новых объектов не требуется

	4
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопо- требления 175 л в сутки на 1 чел
	Не нормируется
	Удаленность 500 м
	Не нормируется
	Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 5 артезианских скважин, 4 водонапорные башни системы Рожновского и разводящие сети. Суммарная производительность артезианских скважин составляет 0,04 тыс.куб.м /сут 
	Требуется строительство новых объектов

	5
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водопо требления 175 л в сутки на 1 чел
	Не нормируется
	Удаленность 500 м
	Не нормируется
	Отсутствует централизованная система канализации.
Применяются выгребные ямы и жижесборники с последующим вывозом ассенизационными машинами в специально отведенные для этого места.

	Требуется строительство новых объектов

	6
	Объект сети электросвязи (в том числе
линейно-кабельные сооружения
связи)
	1 на населенный пункт
	1 на населенный пункт
	Удаленность 500 м
	Удаленность 500 м
	Телефонная связь сел Бурлукского сельского поселения обеспечивается от поселковой автоматической станции емкостью 150 номеров, в т.ч. квартирных телефонов – 104 номера. 
Существующая телефонная сеть построена по шкафной системе. Магистральные и распределительные сети выполнены кабелями, проложенными в канализации, грунте, подвесные.
	Строительство новых объектов не требуется

	Область: автомобильные дороги местного значения

	7
	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети 4,37 км/км 2
	Плотность сети 3,40 км/км2
	Удаленность 500 м
	Удаленность 500 м
	Плотность улично-дорожной сети в с.Бурлук составляет:
км : 0,963 км2 = 5,69  км/км2
 Плотность улично-дорожной сети в с. Сосновка составляет:
3,9 км : 0,692 км2 = 5,63  км/км2
	Норматив  выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	8
	Велодорожки
	Протяженность 8 км
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Требуется 8 км дорог
	Норматив не выполняется
	Требуется строительство новых объектов

	Объекты в области образования

	9
	Дошкольная образовательная организация
	45 места на 100 детей от 0 до 7 лет
	Не нормируется
	Удаленность 500 м
	Не нормируется
	12 мест
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	10
	Общеобразовательная организация
	45 места на 100 детей от 7 до 18 лет
	Не нормируется
	Транспортная доступность 30 минут
	Не нормируется
	43 мест
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	11
	Объекты дополнительного образования
	10 мест на 100 детей от 5 до 18 лет
	Не нормируется
	Транспортная доступность 30 минут
	Не нормируется
	-
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	Объекты в области физической культуры и спорта

	12
	Спортивное плоскостное сооружение
	1 сооружение в независимости от численности населения
	Населенный пункт с численностью менее 300 человек – не нормируется
1 на кажные 1000 человек населения населенного пункта
	Транспортная доступность 90 мин
	Пешеходная доступность 500 м
	2 объекта
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	Объекты культуры и искусства

	13
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	1 независимо от численности населения
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность – 60 минут
	Транспортная доступность – 30 минут
	В поселении имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 14 000 экземпляров, это в среднем – 22 книги на одного пользователя.
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	14
	Дом культуры
	1 независимо от численности населения
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность – 30 минут
	Транспортная доступность – 60 минут
	МУК «ЦД и БО» Бурлукского сельского поселения
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	15
	Объекты услуг связи
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-
	-
	-

	16
	Объекты общественного питания
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-
	-
	-

	17
	Объекты торговли
	194 м2 на 1000 человек
1,7 торговых мест на 1000 человек
	194 м2 на 1000 человек
1,7 торговых мест на 1000 человек
	Не нормируется
	Не нормируется
	-
	-
	-

	18
	Объекты бытового обслуживания
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-
	-
	-

	Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания

	19
	Автостанция
	1 независимо от численности населения
	Не нормируется
	Транспортная доступность – 90 минут
	Не нормируется
	-
	-
	-

	20
	Остановочный пункт для населенного пункта
	1 на населенный пункт независимо от численности населения
	Не нормируется
	Транспортная доступность – 30 минут
	Не нормируется
	
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	Объекты в области материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	21
	Административное здание органа местного самоуправления сельского поселения
	1 независимо от численности населения
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность – 90 минут
	Транспортная доступность – 30 минут
	Село Бурлук как административный центр сельского поселения представлен объектами административного управления. На территории расположена администрация Бурлукского сельского поселения по ул. Октябрьская
	Норматив выполняется
	Строительство новых объектов не требуется

	Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством

	22
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам сельского поселения
	1 независимо от численности населения
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность – 30 минут
	Транспортная доступность – 30 минут
	-
	Норматив не выполняется
	Строительство новых объектов требуется

	23
	Территория рекреационного назначения (парк, сквер, бульвар, аллея) сельского поселения
	11,64 м2 на человека
	11,64 м2 на человека
	Транспортная доступность – 20 минут
	Транспортная доступность – 20 минут
	11,64 * 638= 7 426,32 м2
	Норматив не выполняется
	Строительство новых объектов требуется

	24
	Детская площадка сельского поселения
	0,49 м2 на человека
	0,49 м2 на человека
	Удаленность 500 м
	Удаленность 500 м
	0,49 * 638= 312,62 м2
	-

	Строительство новых объектов не требуется

	25
	Площадка отдыха и досуга сельского поселения
	0,10 м2 на человека
	0,10 м2 на человека
	Пешеходная доступность 600 м
	Пешеходная доступность 600 м
	0,10 * 638= 63,8 м2
	Норматив не выполняется
	Строительство новых объектов требуется



*Попковское сельское поселение отнесено РНГП ко 2 группе 4 подзоне муниципальных образований по урбанизованности территории.





[bookmark: _Toc9845046][bookmark: _Toc135139754]10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Функции структуры ГО
-создание единой системы оповещения;
-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);
-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);
-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;
-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;
-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.
Задачи в области гражданской обороны
Основными задачами в области гражданской обороны являются:
-обучение населения в области гражданской обороны;
-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
-срочное захоронение трупов в военное время;
-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;
-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Формирование структуры ГО
-назначение начальника ГО;
-назначение ответственного по радиохимической защите;
-назначение ответственного по биологической защите;
-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Основные автохозяйства МО СП Бурлукского Котовского муниципального района – не имеются.

Вывод:
Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.
Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.
В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. 
Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении
Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная.
Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий
А) При авариях на всех видах транспорта
-автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.
Б) Зоны возможного подтопления
Отсутствуют.
В) При возникновении других обстоятельств
Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.
Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.
Зоны падения ПРТО.
Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении
В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Собинского района предусматривается:
- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);
- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;
подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;
- организация постоянного экологического мониторинга;
- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных ситуаций;
- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;
- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;
- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;
- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;
- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;
- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;
- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;
- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;
- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.
Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районом, поселенческом и объектовом уровнях.
Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:
-опасные природные явления;
-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;
-крупные техногенные аварии и катастрофы.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:
-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),
-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),
-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.
Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:
-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,
-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами, 
-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз
Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.
Обеспечение пожарной безопасности.
В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;
2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;
3. устройство пожарных водоемов;
4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;
5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);
6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;
7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;
8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;
9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;
11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;
12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;
13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;
14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;
15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);
16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;
17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;
18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).
Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта. 
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Список искусственных и естественных водоисточников                                           
	№
п/п
	Адрес, место расположения, водонапорных башен, естественных водоисточников
	Емкость (м3)
	Количество одновременно устанавливаемых автомобилей
	Состояние на 2023г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Котовский р-н, с. Бурлук  ул. Школьная, 42А 
водонапорная башня
	12 м3
	1
	исправен

	2.
	Котовский р-н, с. Бурлук  ул. Школьная, 46А 
водонапорная башня
	12 м3
	1

	исправен




Сведения о составе сил и средств пожарно-спасательных подразделений, профессиональных аварийно-спасательных формирований по обеспечению пожарной безопасности территории и населения Котовского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование
	Личный состав

	1.
	43 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Волгоградской области
	51

	2.
	Мирошниковский пожарный пост ПЧ №96 ГКУ ВО 2 отряд ПС
	11

	3.
	Лапшинский пожарный пост ПЧ №96 ГКУ ВО 2 отряд ПС
	17



Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ (с изменениями на 14 июля 2022 года) «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения
Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

[bookmark: _Toc9845047][bookmark: _Toc135139755]11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ
Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО. 
Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса. 
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. 
Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель: 
для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения: 
Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»; 
для земель лесного фонда:
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»; 
для земель водного фонда: 
Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194). 


Таблица 11.1.
 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов
	№ п/п
	Кадастровый номер ЗУ
	площадь, га
	существующая 
категория
	цели планируемого использования

	с.Бурлук

	1
	34:14:010001:368
	0,0144
	Земли населённых пунктов
	Для размещения и эксплуатации радиотехнической башни сотовой связи

	2
	34:14:010003:1161
	0,37
	Земли населённых пунктов
	коммунальное обслуживание

	3
	34:14:010003:408
	0,32
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	4
	34:14:010003:1169
	3,2
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование (животноводство)

	5
	34:14:010003:1172
	8,45
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйственное использование (животноводство)

	6
	34:14:010003:1157
	3,27
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование (скотоводство)

	7
	34:14:010003:1171
	4,58
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйственное использование (животноводство)

	8
	34:14:010003:609
	1,27
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации здания свинарника-маточника

	9
	34:14:010003:1165
	3,08
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование (животноводство)

	10
	34:14:010003:1167
	1,34
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование

	11
	34:14:010003:1163
	2,56
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование (скотоводство)

	12
	34:14:010003:1164
	1,65
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное использование (скотоводство)


Таблица 11.2. 
Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов
	№ п/п
	Кадастровый номер ЗУ
	площадь, га
	цели планируемого использования

	с.Сосновка

	1
	34:14:000000:4441
	2,1
	животноводство (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных)

	2
	34:14:000000:4442
	4,9
	животноводство (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных)

	3
	34:14:000000:4395
	7,8
	сельскохозяйственное использование (животноводство)

	с.Бурлук

	1
	34:14:000000:138
	2242,5
	Для сельскохозяйственного производства

	2
	34:14:010001:65
	38,7
	Для сельскохозяйственного производства

	3
	34:14:010001:71
	324,7
	Для сельскохозяйственного производства

	4
	34:14:010001:797
	2,1
	сельскохозяйственное использование

	5
	34:14:000000:3501
	285,3
	Для сельскохозяйственного производства

	6
	34:14:000000:147
	565,4
	Земли сельскохозяйственного назначения

	7
	34:14:010001:801
	23,2
	сельскохозяйственное использование

	8
	34:14:010001:802
	0,31
	коммунальное обслуживание

	9
	34:14:010001:799
	3,64
	сельскохозяйственное использование

	10
	34:14:010001:805
	3,58
	сельскохозяйственное использование

	11
	34:14:000000:4332
	12,2
	сельскохозяйственное использование

	12
	34:14:000000:31
	0,0234
	Эксплуатация ВЛ-10 кВ №18 КРН "Бурлук" от п.с. "Островская"


[bookmark: _Toc9845048][bookmark: _Toc135139756]12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
[bookmark: _Toc299983314][bookmark: _Toc9845049]Объекты культурного наследия
[bookmark: l12][bookmark: l13]Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. 
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством. 
Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и федерального значения, расположенных на территории сельского поселения.
[bookmark: _Toc299983315]Таблица 12.1
Перечень объектов культурного наследия на территории сельского поселения 

	№ п/п
	Наименование
	Адрес объекта
	Категория охраны
	Вид памятника

	1
	Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов 1918-1919г.
	с. Бурлук
	Регионального значения
	памятник истории и культуры

	2
	Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов 1918-1920г.
	с. Сосновка
	Регионального значения
	памятник истории и культуры


[bookmark: _Toc9845050]

Зоны охраны
В соответствии с РНГП Волгоградской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
[bookmark: l16][bookmark: l17]Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства. 
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Волгоградской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.
На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду. 

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 
Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления. 
В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом. 
Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон. 
Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории. 
На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972). 
По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО. 
В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объектов культурного наследия (Часть 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.
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Основные технико-экономические показатели проекта
Таблица 13

	№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Совр. состояние
2023 г.
	Расчетный срок 2043 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	 
	 
	 

	1.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах
	га
	26482
	26482

	1.2
	по категориям земель:
	 
	 
	 

	 
	земли населенных пунктов (сущ. застройка)
	га
	285,3
	285,3

	1.2.1
	с. Бурлук
	га
	216,1
	216,1

	1.2.2
	с. Сосновка
	 га
	69,2
	69,2

	2
	Население

	2.1.
	Численность населения 
	человек
	638
	602

	2.2.
	Возрастная структура населения:
	%
	100
	100

	 
	дети до 15 лет
	%
	13
	15

	 
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)
	%
	41
	45

	 
	население старше трудоспособного возраста
	%
	46
	40

	2.3.
	Число родившихся
	человек
	4
	-

	2.4.
	Число умерших
	человек
	22
	-

	2.5.
	Естественный прирост (убыль)
	человек
	-18
	-

	2.6.
	Общий коэффициент рождаемости
	промилле
	6.5
	-

	2.7.
	Общий коэффициент смертности
	промилле
	35.6
	-

	3
	Жилищный фонд

	3.1.
	Жилищный фонд - всего
	тыс. кв. м 
	21.8
	21.8

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	12
	12

	4.2.
	Общеобразовательные школы, всего
	мест
	43
	43

	4.3.
	Лечебно-профилактическая организация, всего
	кол-во
	2
	2

	4.4.
	Предприятия торговли, всего
	кв. м торговой площади
	55
	55

	4.5.
	Предприятия общественного питания, всего
	мест
	50
	50

	4.6.
	Предприятия бытового обслуживания населения, всего
	рабочих мест
	н/д
	-

	4.7.
	Дома культуры, клубы, всего
	мест
	
	

	4.8.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего
	единица
	3
	3

	5
	Транспортная инфраструктура

	5.1. 
	Протяженность автомобильных дорог всего
	км
	13,8
	20,3

	5.1.1 
	в т. ч. дорог федерального значения
	км
	0
	0

	 5.1.2
	в т. ч. дорог регионального и межмуниципального значения
	км
	0
	5,9

	 5.1.3.
	в т. ч. дорог местного значения 
	км
	13,8
	14,4

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	6.1.
	Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
	единица
	2
	2

	6.2.
	Одиночное протяжение уличной газовой сети, (до 2008 г. - км)
	метр
	34630
	34630

	6.3.
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км)
	

	6.3.1.
	Уличная водопроводная сеть
	метр
	11710
	11710

	6.4.
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км)
	

	6.4.1.
	Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене
	метр
	11570
	11570

	6.4.2.
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	Метр

	140
	0

	6.5.
	Санитарная очистка территорий
	 
	 
	 

	6.5.1.
	Полигоны ТБО
	га
	0
	0

	6.5.2.
	Свалки
	га
	2
	2

	7
	Ритуальное обслуживание населения

	7.1.
	Общее количество кладбищ
	штук
	1
	1

	7.2.
	Общая площадь кладбищ 
	га
	1,3
	1,3













[bookmark: _Toc135139758]14. Состав графической части (Часть II)
1. Карта границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25 000;
2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, М 1:25 000;
3. Карта территорий объектов культурного наследия, М 1:25 000;
4. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:25 000;
5. Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000;
6.Карта границы лесничеств, лесопарков, М 1:25 000;
7.Фрагменты карты границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000. 
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